2022년 소방장비 관리실태 확인점검 결과

2022. 11.

소방재난본부

[안전지원과]

2022년 소방장비 관리실태 확인점검 결과 보고

소방장비의 효율적 유지․관리로 재난현장 대응능력을 강화하고  자율적 점검 능력을 향상시켜 시민의 눈높이에 맞는 소방서비스를 제공하기 위한 소방장비 관리실태 확인점검 실시 결과임

관련근거

Ⅰ

○ 소방장비관리법 제33조(소방장비 점검 등)

↳ 소방기관의 장은 소관 소방장비를 점검하고 관리하여야 한다.

○ 2022년 재난업무가이드「소방장비 운영 및 관리 내실화」

↳ 본부 소방장비 관리상태 일제점검(2022. 9월 ~ 10월 중)

점검개요

Ⅱ

○ 기    간 : 2022. 10. 4.(화) ~ 11. 09.(수) / 26일간

○ 점 검 단 : 본부 장비관리팀장 권기백 외 23명

○ 점검기관 : 30개 기관(소방서 25, 본부, 특수구조단, 소방학교, 방재센터, BH)

○ 점검분야 : 소방차량, 진압·구조·구급·통신 장비

소방장비 확인점검

소방차 점검능력	특수차 조작능력	구급장비	진압장비	구조장비

점검방향 및 지적사항

Ⅲ

1. 점검방향	점검주체 변경(점검관 ⇒ 장비운영자)

❖ 기존의 소방장비 확인점검에서는 소방장비를 점검관이 점검했던 틀을 벗어나 장비 운용자의 운용능력을 평가하여 현장대응 능력을 향상 시킴

소방차량		[펌프차 및 특수차] 체계적인 점검 및 조작능력 향상

소방차량			❶ 교통사고 대처능력		블랙박스 및 운행기록장치의 중요성 및 작동상태 중점 확인
			❷ 소방차 점검능력		소방차 점검 능력 향상을 위하여 개인별 점검능력 확인
			❸ 소방차 운용능력		소방차 조작능력 및 운용능력 향상을 위한 개인별 조작능력 확인

○ 소방차량 확인점검 주체의 변경(적극적인 참여 유도)

- (기존) 점검관이 차량를 점검하고, 차량 담당자는 지적사항만 체크

- (변경) 차량 담당자가 직접 차량을 점검하고, 점검관은 점검능력을 평가

○ 재난현장에 도움이 될 수 있는 소방차량 점검으로 변경

- (교통사고 대처능력) 블랙박스의 중요성을 강조하여 특별점검 실시

※ 교통사고 발생시 싸이렌 취명 여부는 운전자가 직접 증명(블랙박스 영상 및 음성자료)

- (점검능력) 일일 및 주간점검을 운전자가 직접 실시하여 차량의 이해도 높임

- (운용능력) 소방차 작동 및 비상조치를 직접 실시하여 운용 능력 향상

진압장비		[대원의 안전] 안전을 확보하는 장비 중점적으로 점검

○ 현장 대원의 안전을 확보하는 장비를 중점적 점검

- 비상탈출장비 및 공기공급기, 열화상카메라 등 중점적으로 점검

○ 현장에서 사용빈도가 높은 장비 위주로 점검

- 송·배풍기, 동력절단기, 이동식발전기 등 엔진식 및 배터리식 장비 중점 확인

○ 생활안전 장비 관리 및 사용법 교육 병행 실시

- 시건개방(차량개방 포함) 장비의 관리상태 뿐만 아니라 사용법 교육 실시

구조장비		[행정사항] 총기류 및 마취제 관리대장 등 중점 점검

○ 소방장비관리시스템 및 총기류(마취제) 등 행정사항 점검

- 소방장비관리시스템 입력현황 및 총기류 등 행정사항 중점적으로 점검

○ 신규 배정된 장비의 활용도 및 점검 능력 확인

- 신규로 배정된 장비의 활용도 점검 및 교육을 함께 실시

구급장비		[응급환자] 응급처치장비 및 구급의약품 중점적으로 점검

○ 응급처지장비 및 구급의약품를 중점적 점검

- 현장에서 사용빈도가 가장 높은 응급처치장비의 소독상태 등 점검

○ 코로나19 대응에 관련 감염방지 장비 중점적으로 점검 및 교육

- 상황별 장비사용 숙련도 및 청결 상태 등 유지관리 상태 중점 점검

통신장비		[무선장비] 무선장비 관리상태 및 사용법 중점 점검

○ 무선장비의 수량 및 관리상태, 사용법을 중점적으로 점검

- 현장에서 무선장비의 실질적인 활용 능력 및 수량 점검

2. 분야별 지적사항

소방차량		[점검 및 운용능력] 점검 및 운용 능력 향상 필요

○ 소방차량 점검 및 주간점검표 작성 능력 미흡

- 주간점검 시 누락시키는 사례 및 점검 방법 및 점검표 작성 미흡

○ 소방차량 운용 능력 및 비상조치 능력 부족

- (사다리차) 작업반경을 벗어 난 수동조작 미흡 & 비상조치 미흡

- (펌프차) 100mm 흡수관 사용하여 흡수 시 흡수하는 요령 부족

- (화학차) 홈 세척 시 농도조절 밸브 개방 세척 원리 이해 부족

진압장비		[장비관리] 시스템 및 엔진식 장비 관리 미흡

○ 신규장비 배정 후 소방장비관리시스템 입력 미흡(행정처리 미흡)

○ 엔진식 장비 관리 미흡(엔진오일 및 점화플러그 미교체)

○ 열화상 카메라 FLIR K-2 모드 전환 미흡

구조장비		[시스템·불용] 시스템 및 내용연수 경과 장비 미 불용

○ 소방장비관리시스템 등록 관련 입력 미흡

- 신규등록 장비 소방장비관리시스템 입력 누락 및 현행화 필요

○ 내용연수 경과 장비 불용 미 실시

○ 고압용기(스쿠버 용기) 이력 관리 미흡

- 스쿠버 용기 등 안전도 검사 및 충전 이력 관리 미흡

구급장비		[시스템·의약품] 시스템 및 의약품 폐기 및 관리 소홀

○ 소방장비관리시스템 관련 입력 미흡

○ 구급의약품 폐기 및 관리 소홀

○ 구급창고 관리 미흡(리스트 관리 및 청결상태 등)

통신장비		[관리대장·무전기] 관리대장 미흡 및 무전기 처리 소홀

○ 무전기 관리대장 작성 미흡 및 불용 무전기 처리 소홀

○ 무전기 라벨링 미흡 등

개선사항

Ⅳ

소방장비 관리운영 개선사항			❶ 구급차 관리 개선		구급차 전담 정비센터 엔진오일 교체 주기 단축 필요
			7❷ 소모품 교체주기 설정		소방차 특성을 고려한 소모품(연료필터 등) 교체 주기 설정
			❸ 특수차 예비요원 확보		특수차 예비 운전원 확보를 위한 교육계획 필요
			❹ 안전센터 장비관리 소홀		‘23년 확인점검 시 진압·구급장비는 2개 안전센터 점검 확대

❶ 구급차 전담정비센터 구급차 엔진오일 교체 주기 단축

- 4년 이상 사용한 구급차 엔진오버홀 등 수리비 과다 발생

- 구급차 전담 정비센터의 엔진오일 교체주기 단축(1만km ⇒ 5천km)

※ 구급차 전담 정비센터 2022. 12. 1.부터 교체 주기 단축하여 정비

❷ 소방차 특성에 맞는 소모품(연료필터 등) 교체 주기 설정

- 소방차 운행의 특성(짧은 운행거리, 공회전 과다)에 맞는 교체 주기 설정

- 운행거리에 따라 중요 소모품 교체 주기 설정 ⇒ 예산 절감 및 효율적인 관리

※ 중요 소모품: 오일류, 필터류, 냉각수, 팬밸트, 디스크패드 등

❸ 특수차(고가 및 굴절) 예비요원 확보 대책 수립

- 퇴직이 3년 미만인 특수차 주 운전원이 많아 예비요원 확보 시급

- 별도의 특수차 예비요원 양성 계획 수립하여 확대

※ 2023년 소방장비 확인점검 시 특수차 예비요원에 대한 평가 포함 예정

❹ 현장대응단에 비해 안전센터 장비관리 소홀(진압&구급 장비)

- (현재) 현장대응단 + 1개 안전센터 ⇒ (개선) 현장대응단 + 2개 안전센터

점검결과

Ⅴ

1. 점검관 회의	2022. 11. 9.(수) 소방학교 14시 ~ 18시

○ 참석인원 : 점검관 및 각 소방서 장비주임

구급차 정비센터 직원

○ 회의내용

- 2022년 소방장비 확인점검 결과(총평 및 순위공개)

- 2023년 소방장비 확인점검 방향 및 점검표 수정

2. 점검결과	순위 & 포상금

○ 점검순위

구 분	최우수(1)	우 수(2)	장 려(3)
기관명	도봉	서대문, 마포	성북, 동작, 중랑

※ 소방서 성과평가 반영 : 18점(순위별 차등 적용)

○ 인센티브 제공

- 최우수(1), 우수(2), 장려기관(3)은 2023년도 점검대상 면제(자체점검)

※ 다음 연도 성과평가 반영 : 최우수(공동 6위), 우수(공동 7위), 장려(공동 8위)

○ 포상금 지급 : 14,600천원(소방차량 유지관리/포상금)

(단위 : 천원)

구 분	대 상	시 상 내 역	상 금	비 고
최 우 수	도봉	상장 및 상금	2,000
우 수	서대문, 마포	상장 및 상금	3,000	1,500천원/기관별
장 려	성북, 동작, 중랑	상장 및 상금	3,000	1,000천원/기관별
유공직원	33명	표창장 및 상금	6,600	상품권 20만원/명

행정사항

Ⅵ

○ 기관별 지적사항을 각서 장비주임 행정메일로 별도 송부

⇒ 2022. 11. 30.(수)까지 신속한 조치 후 결과보고

○ 구급차 엔진오일 교체주기 단축 및 소방차량 체계적인 관리·운영 계획 별도 수립 예정.  끝.