도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(16차)

◉ 옥수금호터널 보도 차단벽 설치공사 : 조건부 시행

1. 금호사거리에서 금호터널 우회전 3차로를 2차로로 운영하는 방안을 검토하기 바람

2. 2단계 금호터널 진출부에서 차로변경 테이퍼가 짧아 차로변경이 어려움으로 길게 연장하기 바람

3. 1, 2단계 교차로 용량확보를 위해 테이퍼를 설치하는 방안과 테이퍼가 없는 방안 중에서 분석을 통해 나은 방안을 제시하기 바람

4. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)