도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(19차)

◉ 필동배수분구 하수관거 종합정비사업(8공구) : 조건부 시행

1. 교차로 횡단 공사는 23시 이후 공사를 시행하기 바람

2. 3-3단계 테이퍼 길이를 연장하기 바람

3. 2-3단계 우회전 반경을 확보하여 공사를 시행하기 바람