Ⅵ.	자연재난 복구비용 산정기준(단가)

종 별	규격	단위	복구단가 (원)	비고
너. 문화재시설
(1) 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	10,822,171
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,627,527
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,302,769
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	6,093,751
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	4,687,506
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,828,124
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	3,797,243
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	1,898,616
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,522,174
(2) 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	12,484,806
	익공계(한식목조, 단청)	〃	8,051,491
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	4,211,576
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	8,798,380
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	7,107,420
	전시관(절충식기와)	〃	7,523,035
	일각문, 협문	〃	8,994,910
	사주문	〃	4,888,533
	초가집	〃	2,781,715
(3) 기타시설
- 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	357,006
	〃 (장대석시공)	〃	1,510,858
	보수(막돌 시공)	〃	278,144
	〃 (장대석시공)	〃	1,057,599
- 담장	신설(막돌 담장)	m	847,294
	〃 (사고석담장)	〃	4,403,064
	〃 (토 담)	〃	629,004
	〃 (돌 담)	〃	635,293
	보수(막돌 담장)	〃	593,102
	〃 (사고석담장)	〃	3,082,140
	〃 (토 담)	〃	566,101
	〃 (돌 담)	〃	444,706
- 배수로	신설(자 연 석)	〃	377,400
	〃 (장 대 석)	〃	1,283,173
	〃 (흄관 매설)	〃	187,442
	보수(자 연 석)	〃	264,180
	〃 (장 대 석)	〃	641,580
	〃 (흄관 보수)	〃	131,206
- 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	8,880,137
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,377,900
- 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	919,927
	보수(자연석, h=2m)	〃	483,965