도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(16차)

◉ 장지교사거리 입체화시설 건설공사 : 조건부 시행

1. 공사구간 좌회전 차로폭을 넓게하여 차량이 회전이 용이하도록 변경하기 바람

2. 모든단계 공사장과 공사장 사이의 도로선형이 불리하여 사고 위험성이 있음으로 도로선형을 완만하게 처리하기 바람

3. 공사구간에 속도저감 시설을 설치하여 공사를 시행하기 바람

4. 모든단계에 유도선을 추가하고, 우회전은 완만하게 회전각이 나올수 있도록 하여 운전자의 혼란이 없도록 하기 바람

5. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)