방문객(

견    학

체육시설

공사업체

) 안전관리 교육자료

1. 시설이용 후 잔류인원이 없음을 확인 하세요.

2. 허용된 공간외의 출입ㆍ흡연을 해서는 안됩니다.

3. 시설물의 파손을 해서는 안됩니다.

4. 화장실 외에 무단 방뇨를 해서는 안됩니다.

5. 동절기 난방용도 모닥불 행위를 해서는 안됩니다.

6. 쓰레기등의 무단 투기 및 소각행위를 해서는 안됩니다.

7. 주차공간 외에는 무단 주차를 해서는 안됩니다.

8. 시설물 이용시 사용용도 외에는 사용을 해서는 안됩니다.

9. 다른 사람의 안전에 위배되는 행위를 해서는 안됩니다.

10. 기타 안전에 위배되는 행위를 해서는 안됩니다.

※ 위 의 내용을 숙지하고 준수할 것을 동행인 모두는 서약하고 위반 사항이 적발 시는 귀 센터의 조치에 따르는데 이견(異見)이 없음을 확인 합니다.

시설이용자 대표            (인 또는 서명)

※ 필독 후 안전관리 교육대장에 서명하세요.

외부공사업체 안전관리 시스템

□ 외부 공사업체 임ㆍ직원

1		안전수칙 교육자료 안전관리 교육대장 자필서명			정문 민원실
2		안전교육 서약서 종류별 작업허가서 발급		본관동 공사발주담담
3		안전보건교육 안전교육 서약서 작업 허가서 제출	현장 대기실

□ 난지물재생센터 직원

○ 경 비 실 : 안전수칙에대한 안내 및  안전관리 교육대장 편철 보관

○ 발주부서 : 안전교육 서약서, 작업종류에 따른 작업허가서 발급

○ 현장반장 : 안전교육보건교육 실시

- 안전보건교육일지, 안전교육서약서 작업허가서 편철 보관

난지물재생센터 소장

□ 안전교육 서약서

1.현장내 출입은 정해진 통로를 이용하며 해당 작업장 이외의 무단출입을 금한다.

2.화기작업시에는 소화기 비치 및 불꽃 비산 방지책을 강구 후 작업한다.

3.작업장에서는 반드시 안전모를 착용하고 턱 끈을 매어 안전하게 한다.

4.고소 작업시는 안전장구를 필히 착용한다.

5.유해, 위험기계기구 등의 안전장치를 확인 후 작업한다.

6.안전 위험요소를 발견한 즉시 안전조치토록 현장책임자(대리인)에게 연락한다.

7.위험한 작업공정에 대하여는 반드시 작업허가서

(화기사용, 전기차단, 크레인 등)를 득 한후 작업을 한다.

8.가타 안전에 필요한 모든 조치 후 작업에 임한다.

상기 사항을 준수할 것을 서약합니다.

□ 외부공사업체 안전관리 서식

<별지 1> 안전보건교육일지	2

안전교육 서약서	3

<별지2> 화기작업허가서	4

<별지3> 제한공간출입허가서	5

<별지4> 전기차단허가서	6

<별지5> (크레인ㆍ굴착ㆍ고소작업)허가서	7

<별지6> (회전기기ㆍ가스작업) 작업허가서	8

<별지7-1> 밀폐공간 안전보건 작업허가서	9

<별지7-2> 밀폐공간 대상작업	10

<별지7-3> 밀폐공간 보건작업 프로그램 평가표	11

※ 파일명 : N2015_외부공사업체안전관리_서식.hwp

□ 안전보건 활동 평가제

❍ 매월 말일까지 제출된 자료에 대해 심사

❍ 매월 또는 분기 표창상신

<표1> 개인별 평가지표 세부내역

번호	지표내용	배 점 기준	비고
1	안전보건교육(집합교육)참석 1회당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점
2	아차사고 발굴 건수당	현장발굴율×50, 현장발굴율이 50%미만이면 발굴건당 25점
3	안전보건분야 개선	개선건당50점+가점(내용에따라 0~50)
4	현장별 안전보건토론회 참석 1회당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석시 60점 +가점(내용에따라 0~50)
5	안전위해 요소 적출 건수당	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점 +가점(내용에따라 0~50)

<표2> 각 현장 평가지표 세부내역

번호	지표내용	배 점 기준	비고
1	안전보건교육(집합교육)	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점
2	아차사고 발굴	현장발굴율×건수×10
3	안전보건분야 개선	개선건당50점+가점(내용에따라 0~50)
4	외부공사 업체 안전교육실시건수	실시건당50점
5	외부공사업체 작업확인서	확인서건당50점
6	안전보건토론회 실시	(현장참여율×건수×50) +(건별내용점수합계)
7	안전점검의 날 실시 (매월4일)	실시(50점) +실시내용에 따라 (0~50점)
8	안전위해 요소 적출	현장참여율×100, 현장참여율이 60%미만이면 참석회당 60점 +가점(내용에따라 0~50)
9	작업장 정리정돈	각 현장별 체크리스트 작성(50점) 부가활동에 따라 (0~50점)
10	기타 안전보건활동 (KOSHA 18001운영)	활동실적에 따라 (0~100점)

※ 세부내용 “2015년도 안전보건관리 계획” 참조

방문객(견학ㆍ체육시설ㆍ공사) 안전관리 교육대장

※ 방문객 안전수칙 교육자료 숙지 후 자필기재 하세요.

연번	일시	단체명(업체명)	성명 및 서명	인원수	전화번호	“○” 표시			비고
						견학	체육 시설	공사
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20