문서번호	도시재생과-8676		주무관			도시재생팀장			도시재생과장	도시관리국장
결재일자	2016.11.2.		문조희			김희습			代김희습	11/02 신석용
공개여부	부분공개
방침번호
			협조
방침번호

『2016년 겨울철 대비』

특정관리대상시설 안전대책 추진계획

추진근거

○ 2016년 겨울철 생활안전대책 수립계획【기획예산과-11582호(2016.10.18.)】

추진기간 : 2016.11.16. ~ 2017. 3.15.(4개월간)

안전점검

○ 점검기간 : 2015.11.16. ~ 2016. 3.15.(기간중 수시)

- 겨울철 대비 : 2016.11. 7. ~ 11.18.

- 설 날 대 비 : 2017. 1.16. ~  1.25.

- 해빙기대비 : 2017. 2.20. ~  3.  3.

추진방향

○ 재개발공사장 및 재정비촉진구역내 취약시설물 안전점검으로 재난사고 예방

○ 현장 수시순찰 강화로 위험요인 사전 조치

○ 재개발 공사장 재난발생대비 비상대응체계구축

도시관리국

(도시재생과)

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															비 고
추진근거	□	법 령				■		방 침				□	별도규정 없음
	( )
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	■		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							□	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(국 , 시 , 구 )
	■		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	○		보도자료	:	유		□							무	■

『2016년 겨울철 대비』

특정관리대상시설 안전대책 추진계획

<2016.11.16. ~ 2017. 3.15.>

Ⅰ		추 진 개 요

2017년 겨울철 전망 - ※ 기상청 발표(2016.8.23)

○ 기온은 평년(0.6℃)과 비슷하겠으나, 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온 변화가 크고 간혹 큰 폭으로 기온이 떨어질 때가 있겠음

○ 강수량은 평년(88.5㎜)과 비슷하거나 적겠음. 맑고 건조한 날이 많겠으며, 찬 대륙고기압의 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음

	<2015년도 겨울철 대책 추진 결과>
○ 겨울철, 설날, 해빙기 및 일상점검 등을 통한 위험요인 사전 조치로 재해 예방 ○ 강설 특보시 단계별 신속한 안전조치로 주민불편해소 및 안전사고예방 ※ 상도10구역 공사장은 준공되어 특정관리대상시설에서 제외

추진근거

○ 2016년 겨울철 생활안전대책 수립계획【기획예산과-11582(2016.10.18.】

추진기간 : 2016.11.16. ~ 2017. 3.15.(4개월간)

추진방향

○ 재개발공사장 및 재정비촉진구역내 취약시설물 안전점검으로 재난사고 예방

○ 현장 수시순찰 강화로 위험요인 사전 조치

○ 재개발 공사장 재난발생대비 비상대응체계구축

Ⅱ		세부 추진계획

안전점검 실시

○ 점검기간 : 2016.11.16. ~ 2017. 3.15.(기간중 수시)

- 겨울철 대비 : 2016.11. 7. ~ 11.18.

- 설 날 대 비 : 2017. 1.16. ~  1.25.

- 해빙기대비 : 2017. 2.20. ~  3. 3.

○ 점검대상 : 총 11개소(대형공사장 2개소, 취약시설물 9개소)

- 대형공사장 : 흑석7,8구역 주택재개발정비사업

- 취약시설물 : 흑석동5길17번지 담장 등 9개소

○ 점 검 자

- 대형공사장 : 담당(구역)직원 및 시공사․감리․조합 합동점검

- 취약시설물 : 담당(구역)직원 점검

○ 점검방법 : 육안 점검

안전교육 실시(재개발 사업장)

○ 교육기간 : 2016.11.15일 이전

○ 장    소 : 재개발사업현장 사무실

○ 교육주관 : 시공사 및 협력업체 소장

○ 교육대상 : 현장 근로자 등

○ 교육내용

- 제설계획수립 및 사전대비 조치사항(제설장비 및 자재확보)

- 비상대응체계구축 등

Ⅲ		주요 점검내용

대형공사장

○ 제설자재 및 장비 확보 등 겨울철 안전대책 수립

○ 전열기구 등 사용시설 안전성 확보 및 화재예방

○ 공사장 주변 지반침하, 요철, 균열 여부 등 안전관리상태

○ 공사장 주변 안전휀스, 보호망, 안전난간, 방음벽 및 가설재 등 적정성

○ 관계법에 의한 안전조치 이행여부 등 전반적인 안전분야

○ 사업장 주변도로 및 보도에 대한 제설 시행

취약시설물(건축물, 석축, 담장 등)

○ 건축물 벽체의 균열, 누수 상태 등 주요구조부의 손상균열 여부

○ 석축, 축대, 담장 균열 및 배부름 등 붕괴․전도의 우려 상태

○ 건축물 균열 등 진행상태 여부

○ 기타 시설물 위험요인 추가발생 여부

Ⅳ		점검결과 조치

조치사항

○ 긴급을 요하는 경우 현장 즉시 신속한 응급조치

○ 시일을 요하는 경우 관계인 행정지도 및 이행 독려

○ 주기적 순찰을 통한 안전조치로 위험요인 사전 정비

붙임 : 1. 특정관리대상시설 현황 1부.

2. 안전점검표 1부.  끝.