	- 2016년 하반기 u-강남도시관제센터 영상정보저장장치 구매 - 물품구매 규격서
2016. 10.
강 남 구 (재난안전과)

Ⅰ. 일반사항

1. 사 업 명 : 2016년 하반기 u-강남도시관제센터 영상정보저장장치 구매

2. 사업목적

지속적인 CCTV 신규설치 및 성능개선에 따라 u-강남 도시관제센터 내 저장장치(스토리지) 증설로 영상정보를 안정적으로 관리․운영하고자 함

3. 사업내용

스토리지(Storage) Physical 1,300TB이상 용량 도입

4. 입찰참가 자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「같은법 시행규칙」 제14조에 의한 소정의 자격요건을 구비해야 함

나. 공고일 현재 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의 규정에 의한 “소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업자, 업종코드: 1468)”로 신고를 필한 업체

다. 제품의 안정적 공급을 위해 제조사 물품공급 및 기술지원확약서를 계약체결 전까지 제출할 수 있는 업체

라. 미래창조과학부 고시 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(제2015-41호)에 의한 대기업 참여제한 사업임

마. 공동계약은 허용하지 않음

5. 납품 및 설치기간 : 계약일로부터 2016. 12. 12.까지

6. 하자보증기간 : 검수완료일로부터 2년

7. 설치장소 : u-강남 도시관제센터

8. 발주 부서 : 서울특별시 강남구 재난안전과

담당자 : 김 형 윤(guddbs21@gangnam.go.kr)

전  화 : 02-3423-6963       팩  스 : 02-3423-8883

Ⅱ. 일반 규격서

1. 개 요

본 규격서는 “2016년 하반기 u-강남도시관제센터 영상정보저장장치 구매” 건의 물품 규격, 구매조건 등에 대하여 기술한다.

2. 용어의 정의

가. “발주기관”이라 함은 본 사업을 발주한 강남구를 말한다.

나. “감독관” 또는 “감독공무원”이라 함은 사업의 계약이행을 감독하기 위하여 발주기관의 구청장 또는 재무담당관이 임명한 공무원으로서 감독업무를 위임받은 공무원을 말하며, 본 계약건에 대한 별도의 감리용역 시행시 감리원은 감독관의 권한 및 업무를 대행할 수 있다.

다. “계약상대자”라 함은 본 과업에 대하여 강남구와 납품 계약을 체결한 자를 말한다.

3. 계약 일반조건

가. “계약상대자”는 본 과업지시서를 비롯한 기타 계약서류를 조사․검토한 후 과업을 수행하여야 하며, 의문 사항은 반드시 “발주기관”의 의견을 확인하고, 계약 후에는 “발주기관”의 해석과 관계법령을 준수하여야 한다.

나. 납품하는 제품은 과업지시서에 명기된 동등 이상의 사양으로 제조사(외국산일 경우 해당 국내 지사)가 보증하는 정품 및 신품이어야 하며, 기존 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하여야 한다.

다. 납품․설치․시험 및 성능보증 등의 책임은 “계약상대자”에게 있으며 본 계약 및 물품납품과 관련하여 발생하는 제반 안전사고와 문제에 대해서는 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 의한 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리한다.

라. 본 과업지시서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 “계약상대자”는 납품설치 및 운영, 기술지원 등에 문제가 발생되지 않도록 적극 조치하여야 한다.

마. 본 과업지시서의 조항에 대한 해석의 차이는 “발주기관”와 “계약상대자”가 협의하여 결정하며, 기타 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은법 시행령, 시행규칙 및 관련 회계예규 등 계약관련 일반 관례를 따른다.

바. 본 계약 또는 과업지시서와 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 “발주기관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

사. 공급하는 제품은 제3자의 특허권, 저작권 등을 침해하지 않아야 한다.

4. 권리․의무의 양도

계약상대자는 발주기관의 서면 동의 없이는 이 계약상의 어떠한 권리나 의무도 제3자에게 양도하거나 처분할 수 없다.

5. 계약 해지

가. 발주기관은 계약상대자가 업무를 성실하게 수행하지 아니하여 사업이 부실하게 될 우려가 있을 때 또는 의무 불이행이 있을 경우 계약상대자에 대하여 시정지시 등 필요한 조치를 요구할 수 있고, 계약상대자는 지체 없이 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 하며 이에 불응한 경우 적절한 기간을 정하여 서면으로 알리고, 동기간 내 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우 계약을 해지할 수 있다.

나. 계약의 해지는 서면으로 해지 통보를 받은 날에 해지된 것으로 하며, 해지 이전까지의 업무수행에 관한 기성부분은 정산 처리한다.

6. 품질관리

검사 및 시험에 합격한 제품 일지라도 설치 시 변질, 불량 또는 기 운영 시스템과의 호환성‧연동성에 문제가 인정될 때에는 이를 사용해서는 안되며 즉시 교체하여야 한다.

7. 보안

가. “계약상대자”는 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 “발주기관”의 시스템 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 안되며, 만일 이를 위반하였을 경우 민·형사상의 책임을 진다.

나. “계약상대자”는 투입 인력의 보안서약서 작성 등 “발주기관”의 보안규정에 의한 보안 절차를 성실히 이행하여야 한다.

다. “계약상대자”는 중요 데이터의 보관에 있어 위조·변조·훼손 또는 유출방지를 위하여 보안정책에 따라 주도적으로 보안대책을 수립하고 보안책임자를 지정하여야 한다.

라. “계약상대자”는 참여인력의 사업수행 중 생성 또는 제공받은 자료를 사업범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 사업 완료시 허가자료 외 일체의 자료를 계약기관에 반납 또는 파기(삭제)하여야 한다.

마. “계약상대자”는 저장장치를 설치함에 있어, 우리구 및 국가정보원의 보안관련 제반지침을 준수하여야 한다.

바. 사업기간 중 업무 수행에 필요한 전산장비(PC, 노트북 등) 및 보조기억매체(외장형 HDD, USB 등)의 무단 반출․입을 금하여, 필요 시 사전 승인을 거쳐야 한다.

사. “계약상대자”는 사업수행 과정에서 취득한 모든 정보의 유출 또는 누설로 인한 문제 발생 시 모든 민․형사상 책임 및 유․무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 한다.

Ⅲ. 특별규격서

1. 납품 및 설치

가. “계약상대자”는 원활한 유지보수 및 기술지원을 위하여 제조사로부터 납품장비에 대하여 정품공급 및 기술지원 확약서(Certification)를 발급 받아 계약체결 전까지 제출하여야 한다.

나. “계약상대자”는 계약 후 “발주기관”의 서버 및 네트워크 장비 등을 실사하고 기 운영 중인 시스템 환경을 사전 조사하여 장비의 설치위치 및 구성형태 등을 협의한 후 설치하여야 한다.

다. 시스템 납품 및 설치는 “발주기관”의 업무 및 서비스에 지장이 없는 시간에 이루어져야 하며, “계약상대자”는 “발주기관”가 운영 중인 시스템의 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업에 적극 임하여야 한다.

라. “계약상대자”는 과업지시서에 명시된 물품에 대하여 H/W 구성, 통신망 연결, 기존 스토리지 자료유지 등 “발주기관”의 목적 수행에 지장이 없도록 장비 일체를 일괄 납품․설치하여야 한다.

마. 납품 대상 품목․설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에 대하여 책임당사자가 원상복구 또는 보상하여야 한다.

바. 물품의 설치 과정상 “계약상대자”의 문제로 인하여 시스템 장애가 발생한 경우에는 즉시 복구 조치하여야 하고, 제품의 불량으로 설치가 불가능할 경우에는 최단 시간 내에 동급 이상의 제품으로 교체하여야 한다.

2. 검사 및 검수

가. 검사 및 검수의 범위는 본 과업지시서에 의한 물품의 납품, 설치 및 시스템의 정상 가동여부에 대한 확인사항을 포함한다.

나. “계약상대자”는 물품 설치 후 시스템이 정상 운영될 경우 검사 및 검수 요청을 하여야 하며, 검사 및 검수 결과 발견되는 오류 또는 “계약상대자”의 과실로 인한 문제에 대하여 “계약상대자”는 정상적인 서비스가 될 수 있도록 필요한 모든 조치를 취하여야 하고, 수정 및 보안 요구 사항이 제기될 경우 이를 협의하여 수용해야 한다.

다. “계약상대자”가 납품한 물품이 “계약상대자”의 명백한 과실에 의해 본 과업지시서에 명시된 성능․사양 등을 충족하지 않는 경우, 시스템 운영에 문제가 발생할 경우, 제품의 하자가 발생한 경우 “발주기관”은 물품의 교체를 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

3. 하자보수 및 기술지원

가. 장비의 원활한 하자보수를 위하여 무상하자보수 기간은 검수일로부터 2년까지로 한다.(단, 제조사의 무상하자보수 기간이 상기 기간 이상일 경우에는 제조사의 정책이 우선한다.)

나. “계약상대자”는 무상하자보수 기간 중 24시간 비상연락체계를 항상 유지하여 시스템 장애통보 후 4시간 이내 도착하여 8시간 이내에 복구하여 시스템이 정상 가동되도록 하여야 하며, 시간 내에 복구가 불가능하다고 판단될 경우 “발주기관”와 협의하여 동급이상의 대체기종 또는 부품을 설치하여 “발주기관”의 업무가 정상적으로 운영된 후 정비하여야 한다.

다. “계약상대자”는 무상하자보수 기간 중 발생한 장애에 대해 복구 후 3일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일이 요할 경우 그 사유를 문서로 위 기간 내에 우선 제출한 후 최종 원인규명에 대한 내용을 차후 문서로 제출하여야 한다.

라. “계약상대자”는 동일한 시스템 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “발주기관”의 요구시 동종의 신품으로 즉시 교체하여야 한다.(월 3회란 최초발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함)

마. 무상하자보수 기간 내 “발주기관”의 부득이한 사정으로 납품제품을 이전설치, 시스템을 확장, 타 시스템 간 백업연동 및 타 기종으로 교체 등 추가적으로 변동사항이 발생할 경우, 이에 필요한 제반경비(기술, 인력 등)를 협의하여 “계약상대자”에게 수행을 요청할 수 있다.

바. 무상하자보수기간 동안 “계약상대자”는 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “발주기관”에게 민·형사상 책임을 물을 수 없으며, “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주기관”의 손해에 대하여 배상조치 한다.

사. “발주기관”이 요청할 경우 “계약상대자”는 대상 시스템 운영자에게 제품의 운영 및 경미한 장애조치 등 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 지원하여야 한다.

4. 제출서류

가. “계약상대자”는 계약 및 물품 납품 시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 한다.

나. 사업수행 중 “발주기관”가 필요하다고 판단되는 산출물이 있는 경우 “발주기관”는 “계약상대자”에게 추가로 제출을 요구할 수 있다.

구 분		제출시기	부수	비고
착수계 제출		계약 후 7일 이내
	1. 납품물품 상세 명세서	계약 후 7일 이내	1부
	2. 사업수행계획서 (예정공정표, 제품설치를 위한 출입자명단 포함)	계약 후 7일 이내	1부
	3. 보안서약서 (대표자 및 현장출입자) (양식제공)	계약 후 7일 이내	1부
완료계 제출		검수요청 시
	1. 사업완료보고서 납품제품 및 작업공정 사진자료 포함 (설치 “전-중-후” 및 주요부분, 전자화일)	검수요청 시	1부
	2. 납품내역서(공급단가 포함)	검수요청 시	1부
	3. 무상하자보수 계획서 (기술지원 인력현황 및 비상연락망 포함)	검수요청 시	1부
	4. 관리자 매뉴얼 (설정사항, 운영방법, 장애발생 대처요령 등)	검수요청 시	1부

5. 구매 요청내역

구 분	규격 및 수량
증설대상 스토리지 (Physical 기준)	○ 아래 장치에 저장공간 확충 ① HITACHI HUS VM(288TB, SAN방식, HDD 3TB 구성) ② Huawei OceanStor5600(816TB, SAN방식, HDD 6TB 구성)
용 량	○ 제안용량 : Physical 1,300TB이상 (RAID 5, 4TB SAS 7.2krpm HDD 이상) ○ Spare 디스크 6개 별도 제공
RAID	○ 지원 RAID 타입 : RAID 1+0, 5, 6 등
부대사항	○ 디스크 증설 후 스토리지 증설전과 동일 성능 보장 (성능저하시 캐시메모리 등 추가 납품 조건) ○ 원활한 유지보수 및 기술지원을 위해 제조사 정품으로 구성(OEM 제품 제외) ○ 제조사의 제품공급 및 기술지원확약서, 수입신고필증 제출 ○ 기 운영중인 스토리지 및 저장분배 서버와 완벽호환 연동 할 것 ○ 장비 설치시 수반되는 네트워크 환경 정비 및 배선, 전기 작업, 기타 장비 등 일체 포함(추가되는 랙(19”)은 1개 이내)