「2017학년도 대입수능시험 관련」

전자분야 특별 수송 계획

2016. 10

기술본부 전자처

「2017학년도 대입수능시험 관련」

전자분야 특별 수송 계획

2017학년도 대학수학능력시험에 대비하여 역무자동화설비 점검강화 및 정상기능 유지 등을 통하여 수험생의 시험장 정시 수송 및 시민고객 편의 제고를 위해 만반의 준비를 하고자 함.

Ⅰ		수능개요

1. 시 험  일 시 : 2016.11.17.(목) 08:40 ~ 17:40

□ 시  험  장 : 73역 112개소

※ 서울지역 65역 96개 시험장/경기․인천지역 8역 16개 시험장

2. 입실 완료시간 : 08:10분까지

Ⅱ		중점 추진사항

1. 시험장 3개소 이상 중점 관리 대상 역

호 선	기술사업소	역	비고
5호선	개화산기술사업소	발산역, 우장산역, 목동역	시험장 3개소 이상 소재 12개 역
	영등포기술사업소	여의나루역, 서대문역
	고덕기술사업소	고덕역
6호선	한강진기술사업소	대흥역, 신당역
7호선	도봉기술사업소	중계역, 하계역
	부천기술사업소	부천시청역
8호선	모란기술사업소	수진역

2. 중점 관리 대상 역 시설물 특별점검 실시(사전점검)

- 대 상 역 : 수능시험장 시험장 3개소 이상 중점 관리 대상 역

- 점검기간 : 2016.11.07.(월)~11.16.(수) 기간중 1회

- 점검대상 : 자동개집표기 등 5종

※ 사전점검표 붙임 참조

- 점 검 자 : 전자처 직원

3. 중점 관리 대상 역 주요 예비품 비치

- 중점 관리 대상 역 관할 기술사업소 예비품 비치

- 대상설비 : 자동개집표기, 1회용 교통카드 발매충전기

- 비치물품 : 메인보드 1EA 예비품 비치(11월16일~17일)

Ⅲ		현업부서 추진사항

1. 2017학년도 대학수학능력 시험장 인근 역사(73역)

기술사업소	시험장 주변 역	비고
개화산	방화, 개화산, 발산, 우장산, 신정, 목동	6역
영등포	양평, 신길, 여의나루, 공덕, 애오개, 서대문, 종로3가	7역
답십리	동대문역사문화공원, 행당, 왕십리, 광나루	4역
고덕	명일, 고덕, 상일동, 둔촌동, 올림픽공원, 방이, 개롱	7역
마포구청	불광, 구산, 새절, 증산, 망원, 광흥창	6역
한강진	대흥, 효창공원앞, 신당, 동묘앞, 보문, 안암	6역
신내	석계, 화랑대, 봉화산	3역
도봉산	도봉산, 수락산, 마들, 노원, 중계, 하계	6역
건대입구	중화, 면목, 사가정, 중곡, 건대입구	5역
이수	청담, 강남구청, 반포, 이수, 남성, 장승배기	6역
천왕	신대방삼거리, 보라매, 신풍, 대림, 철산, 온수	6역
부천	신중동, 부천시청, 상동, 삼산체육관, 굴포천	5역
잠실	강동구청, 석촌, 송파, 문정	4역
모란	수진, 모란	2역

2. 기술사업소 전자분야 특별점검 실시

- 대 상 역 : 관내 시험장 주변 역

- 점검기간 : 2016.11.07.(월)~11.16.(수) 기간중 1회

- 점검대상 : 자동개집표기 등 5종

※ 사전점검표 붙임 참조

- 점 검 자 : 기술사업소 전자직원

- 점검결과 : 내부결재 보관

3. 일일점검 강화 및 이례작업 지양

- 수능시험 전일 및 당일 시험장 주변 역 순회점검 철저

- 수능시험 전일 정기검사 및 이례작업 지양, 시설물 육안점검실시

4. 중점 관리 대상 역 주요 예비품 비치

5. 안전사고 및 화재예방강화

6. 비상연락망, 비상복구장비·자재 정비 철저

붙 임  시설물 특별점검표 1부.  끝.

[붙임]

수능대비 시설물 특별점검표

(전자 분야)

사 전 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :	점검자 :

※ 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

설비명	장비번호	점 검 내 용	점검결과	점검자
자동 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 플랩동작 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 동작상태
		내‧외부 청결 상태
E/V용 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시
		음성 기능 및 램프 상태
		내‧외부 청결 상태
개방형 비상 개집표기		교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능
		승객감지센서 및 인터폰 동작상태
		내‧외부 청결 상태
1회용 교통카드 발매⋅ 충전기		교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태
		지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능
		사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능
		프린터 인쇄 기능
		내‧외부 청결 상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고