2016년 10월 대기질 요약

2016. 11.

서울시보건환경연구원

대 기 측 정 관 리 팀

2016년 10월 대기질 분석 결과

● 미세먼지는 38 ㎍/㎥으로 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소

● 초미세먼지는 20 ㎍/㎥으로 전월 및 전년 대비 감소함

● 지역별 월평균 미세먼지 최고농도는 영등포구에서 45 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 관악구에서 24 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 및 초미세먼지의 최고농도는 각각 79 ㎍/㎥, 49 ㎍/㎥으로 15일에 발생하였고, 일평균 최저농도는 각각 11 ㎍/㎥, 6 ㎍/㎥으로 23일에 발생하였음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년10월	38	20	0.029	0.018	0.004	0.5
2016년09월	37	23	0.026	0.027	0.004	0.5
2015년10월	44	24	0.035	0.019	0.005	0.5

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2016년10월	47	26	0.031	0.026	0.005	0.5
2015년10월	46	23	0.031	0.025	0.006	0.5

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지   : 45 ㎍/㎥, 영등포구

○ 초미세먼지 : 24 ㎍/㎥, 관악구

○ 이산화질소 : 0.037 ppm, 관악구

○ 오 존      : 0.023ppm, 서대문구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율

※1시간 평균치는 99.9 퍼센타일, 8시간 및 24시간 평균치는 99 퍼센타일을 환경기준과 비교

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
달성율	100%	88%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□ 도시대기 측정소 단기 환경기준 초과 현황

구 분	미세먼지 (24시간)	초미세먼지 (24시간)	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
			24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
초과 측정소수 (횟수)	0 (0)	7 (7)	1 (2)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0	0	0	0

□ 저, 고농도 대기사례 일수

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 초과
기 간	2016년		2015년		2016년		2015년
	10월	누적	10월	누적	10월	누적	10월	누적
일 수	5	22	3	25	0	7	1	10

□ 미세먼지 예․경보제 적중률 및 발령현황

○ 예보제 : 적중률 79.0% (상향예보율 21.0%, 하향예보율 0.0%)

○ 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

※ 첨부 : 2016년 10월 대기질 분석결과 1부. 끝.