감응식 유턴시설 설치 관련 민원

□ 민원사항

○ 남태령정상(보) 교차로에서 감응식 유턴시설 설치 요청

- 현재 남태령정상(보) 부근에서 유턴을 하기 위해서는 전원마을입구 교차로까지 간 뒤 유턴을 하는 실정임.

- 따라서 남태령정상(보) 교차로에 감응식 유턴이 가능하도록 검지기 등을 설치 요청.

□ 현황

○ 과천대로 전시간대 남북간 양방향 직진 차량 소통 불편.

- 현재 과천대로 남태령정상(보)~전원마을입구 구간은 140~150초의 주기로 운영중이며, 전시간대 남북간 교통량이 많아(낮 시간대 2,500~2,900대/시간) 차량 소통이 불편하고 남북간 직진 차량의 소통을 원활하게 하기 위해 타 방향 및 회전 방향 신호시간을 최소로 제공중임(전원마을입구 1,2현시 보행연장으로 35m 횡단보도 보행시간 제공중).

- 남태령정상(보) 교차로의 경우 150초 단일 주기로 운영중이며, 전일 보작기가 설치되어  보작기가 운영되면 45초의 보행신호시간을 제공중임.

□ 개선사항

○ 과천대로 남북간 소통 원활을 위해 현행 유지.

- 남태령정상(보) 교차로는 전일 보작기 운영중으로 민원 요청사항인 감응식 유턴시설을 현장 적용할 시 보작기 및 감응식 유턴의 혼재로 기존 제공중인 남북간 직진 신호시간보다 교통량 대비 적은 직진 신호시간을 부여하여 과천대로 소통에 악영향을 줄 것으로 판단됨.