현장 점검 기록부

□ 점검일자 : 2016. 12. 26. 16:00 ~ 2016. 12. 26. 18:00

□ 점검분야 : 전자분야

□ 대상부서 : 한강진기술사업소(공덕역 역무자동화설비 점검)

구분	점검사항	점검결과 및 조치사항	관련사진
자동 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능 - 승객감시센서 및 플랩 동작 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호 - RT#16 : 플랩동작 불량 ⇒ 사업소 통보 후 조치완료
1회용 교통카드· 발매충전기	- 교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태 - 지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능 - 사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능 - 프린터 인쇄 기능 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
E/V용 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시 - 음성 기능 및 램프 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 접지상태 양호
기타 의견

점검자 : 전자처 6급 강성진

현장 점검 기록부

□ 점검일자 : 2016. 12. 26. 15:30 ~ 2016. 12. 26. 17:00

□ 점검분야 : 전자분야

□ 대상부서 : 영등포기술사업소(광화문역 역무자동화설비 점검)

구분	점검사항	점검결과 및 조치사항	관련사진
자동 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능 - 승객감시센서 및 플랩 동작 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
1회용 교통카드· 발매충전기	- 교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태 - 지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능 - 사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능 - 프린터 인쇄 기능 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호 - #111 동전 처리 장치 에러 ⇒ 동전 호퍼 Ass’y 탈거 후 잔여코인 처리 후 정상동작
E/V용 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시 - 음성 기능 및 램프 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 접지상태 양호
기타 의견

점검자 : 전자처 6급 공태식

현장 점검 기록부

□ 점검일자 : 2016. 12. 27. 14:00 ~ 2016. 12. 27. 15:00

□ 점검분야 : 전자분야

□ 대상부서 : 답십리기술사업소(장안평역 역무자동화설비 점검)

구분	점검사항	점검결과 및 조치사항	관련사진
자동 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능 - 승객감시센서 및 플랩 동작 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
1회용 교통카드· 발매충전기	- 교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태 - 지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능 - 사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능 - 프린터 인쇄 기능 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
기타 의견

점검자 : 전자처 5급 임유신

현장 점검 기록부

□ 점검일자 : 2016. 12. 28. 16:00 ~ 2016. 12. 28. 18:00

□ 점검분야 : 전자분야

□ 대상부서 : 건대입구기술사업소(상봉역 역무자동화설비 점검)

구분	점검사항	점검결과 및 조치사항	관련사진
자동 개집표기 & E/V개용 집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능 - 승객감시센서 및 플랩 동작 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
1회용 교통카드· 발매충전기	- 교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태 - 지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능 - 사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능 - 프린터 인쇄 기능 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
교통카드 정산기 / 보증금 환급기	- 카드인식상태 - 지폐 및 동전인식 상태 - 터치센서 및 UI 상태 - FAN, 히터 동작상태	- 점검 결과 양호 - 접지상태 양호
기타 의견	- 집계시스템, 휴대용정산기, 네트워크 장치 점검 양호

점검자 : 전자처 3급 오태수

전자처 4급 차경민

현장 점검 기록부

□ 점검일자 : 2016. 12. 29. 17:00 ~ 2016. 12. 29. 18:00

□ 점검분야 : 전자분야

□ 대상부서 : 도봉기술사업소(노원역 역무자동화설비 점검)

구분	점검사항	점검결과 및 조치사항	관련사진
자동 개집표기	- 교통카드 감지 및 표시부 현시, 음성 기능 - 승객감시센서 및 플랩 동작 상태 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
1회용 교통카드· 발매충전기	- 교통카드 감지, 충전 및 신분증 인식상태 - 지폐, 동전시스템 동작 및 카드발매 기능 - 사용자, 운영자 UI 및 음성(인터폰) 기능 - 프린터 인쇄 기능 - 내·외부 청결상태	- 점검 결과 양호 - 한파 대비 팬히터 동작상태 양호 - 접지상태 양호
기타 의견

점검자 : 전자처 3급 윤주길