문서번호	도시공간개선단-1051
결재일자	2017.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		01/24 김태형
협 조

2016년 제20차

서울

2017년 제1차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2017. 1.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 제1차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2017. 1. 19.(목) 14:00 ~ 15:50

❍ 장    소 : 서울시청 본관 7층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총7인

- 도시공간개선반장, 길윤정 위원(공간), 윤경희 위원(공간), 성기창 위원 (유니버설), 이상곤 위원(유니버설), 김주경 위원(건축), 이희정 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총4건                                              ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
4	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	2	1	1	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 2건, 재심 1건, 의견제시 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
1-1	양평교 진입램프 개선 사업	양천구 (도로과)	·가드레일 ·차량방호울타리 ·중앙분리대	심의	조건부동의
1-2	지하철 5호선 신금호역~행당역간 환기구 이설공사	성동구 (주거정비과)	·환기구 1개소	심의	재심
1-3	송파구 방이맛골 관광명소거리 조성사업	송파구 (국제관광과)	·보도 ·가로시설물 ·전선지중화	심의 (2016-27차, 재심)	조건부동의
1-4	회기로 과학문화 창조의 거리 조성사업	경제진흥본부 (경제정책과)	·옹벽 가림 조형벽 ·전시디스플레이 시설물 ·펜스 개선	자문	의견제시

붙임  제1차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 1. 19.(목) 14:00 ~ 15:50
심의대상	가드레일, 차량방호울타리, 중앙분리대
안 건 명	양평교 진입램프 개선 사업
심의번호	1 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 가드레일(노측용 및 중앙분리대용)은 제시한 비교1안을 적용하시기 바라며, - 차량방호책(교량외측부) 및 중앙분리대(교량중앙부)는 비교 1, 2, 3안의 제품별 기능을 비교·검토한 후 적용결과를 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 1. 19.(목) 14:00 ~ 15:50
심의대상	환기구 1개소
안 건 명	지하철5호선 신금호역~행당역간 환기구 이설공사
심의번호	1 - 2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 공동주택 단지, 녹지 구간, 대지경계선, 보도 등에 대한 현황 및 상세 도면(입면, 단면)을 제시하시기 바랍니다. - 환기구의 색상, 소재, 형태 등을 주변 녹지구간 및 보도와 조화되는 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 환기구 설치는 보도 끝에서부터 최소한 30cm정도 이격하여 설치하시기 바랍니다.(이격 설치가 어려울 경우 보도 끝 일부구간(30cm정도)은 일반구간과 구분될 수 있도록 다른 패턴 또는 색상을 적용하시기 바랍니다.) - 환기구 상부를 유리로만 마감할 경우 비어있는 곳으로 착각하여 부딪힐 수 있으므로 보행자(특히 저시력자 및 약시자 등) 안전 확보를 위하여 유리 소재 적용에 대하여 재검토하기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 1. 19.(목) 14:00 ~ 15:50
심의대상	보도, 가로시설물, 전선지중화
안 건 명	송파구 방이맛골 관광명소거리 조성사업
심의번호	1 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 차량속도 저감을 위하여 차도 전체 구간에 그루빙 시공을 하시기 바랍니다.(권장) - 교차로 구간은 시인성 확보를 위하여 일반구간과 차별화된 패턴 및 색상을 적용하시기 바랍니다. - 보도블럭은 300 X 300 규격을 적용하시기 바랍니다. - 폴리조형시설물의 위치는 공개공지 안쪽으로 이동하여 보행 불편을 최소화하기 바라며, 유지관리 및 내구성 등에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 또한 간결하고 단순한 디자인으로 수정하시기 바라며, 앉음판의 형태는 보행자가 앉았을 때 불편함이 없도록 평평하게 조정하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2017. 1. 19.(목) 14:00 ~ 15:50
심의대상	옹벽 가림 조형벽, 전시디스플레이 시설물, 펜스 개선
안 건 명	회기로 과학문화 창조의 거리 조성사업
심의번호	1 - 4	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. - 옹벽 가림 조형벽에 적용되는 나무 소재의 유지관리 및 내구성 등에 대하여 재검토하시기 바라며, 일부 구간은 기존 옹벽을 그대로 노출시키거나 구간별 패턴 변화 및 입체감 등을 고려하여 과학문화 창조의 거리로 특화하기 위한 차별화된 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 전시 디스플레이 시설물에 대한 구체적인 운영 콘텐츠를 마련하시기 바랍니다. 끝.