문서번호	계획설계과-947
결재일자	2017.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
최영서	이임섭	이규상		02/02 구아미
협 조

’17년 고층아파트 직결급수 추진 계획

2017. 2.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	TF팀 운영 및 자문회의 (’13~’14년)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’17년 고층아파트 직결급수 추진 계획

저수조를 거치지 않고 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 안전하게 공급하기 위한 2017년도 6층 이상 고층아파트 직결급수 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사업내용

○ 저수조 급수방식에서 가압직결 급수방식으로 개선

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

□ 대    상

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 1,325개 단지

- 가압직결 급수방식 전환 대상 기준

① 배수관 수압 2.0kgf/㎠ 이상  ② 배·급수관의 상호 구경차이 2단계 이상

③ 급수관 유속 2.0m/s 이하(단 가압급수 지역은 제외)

④ 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

- 사업소별 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
단 지	1,325	80	120	173	118	282	196	190	176

○ 신규 아파트 : 사업시행인가(건축허가)를 위한 급수협의 시 직결급수 조건 부여

□ 연차별 추진목표

(단위 : 단지)

구 분		2015년(실적)	⇨	2016년(실적)	⇨	2017년	⇨	2018년 (이후 매년)
계		46		103		110		130
기존아파트 직결전환		40		71		80		100
신규아파트 조건부여		6		32		30		30

※ 신규아파트 조건부여 목표는 최근 사업시행인가가 난 6~20층, 400세대 이하 신규 아파트 단지 수를 감안한 목표임

※ ’18년부터 기존 아파트를 매년 100개 단지씩 직결 전환 할 경우 2028년에 완료 예상

Ⅱ		’16년도 추진실적

□ 가압직결 급수방식 전환 : 총 103개 단지(직결전환 71, 조건부여 32)

○ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 71개 단지

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	70	4	7	9	6	15	10	10	9
실 적	71	4	7	9	6	15	11	10	9

○ 신규 아파트 직결급수 조건부여 : 32개 단지(목표 30개 단지)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
실 적	32	2	3	3	2	11	3	1	7

Ⅲ		’17년도 추진계획

’17년도 사업추진을 위한 사전 준비

□ 수도사업소 담당주무관 간담회 실시

○ 일시 및 장소 : ’17. 1. 6.(금) 15:00(본부 5층 북카페)

○ 참 석 자 : 계획설계과장, 본부 및 수도사업소 담당주무관 9명

○ 회의내용

- 사업소 애로사항 및 건의사항 청취

- 기 전환 아파트 전력 절감량 조사 결과 분석

- ’17년 목표 달성을 위한 당부 등

□ 2017년도 사업소별 목표 설정

○ 2017년도 목표 80개 단지를 사업소별 대상 단지 비율에 따라 배분

’17년 주요 추진 계획

□ 기존 아파트 가압직결 급수방식 전환 : 80개 단지

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
단 지	80	5	7	10	8	16	12	12	10

○ 비내식성 옥내급수관 ⇒ 노후 옥내급수관 정비와 병행 시행(급수설비과 협조)

○ 내식성 옥내급수관  ⇒ 전력비, 저수조 청소비 절감, 수질향상 홍보

□ 신규 아파트 급수협의 시 직결급수 조건부여 : 30개 단지

○ 수도사업소 관내 6~20층, 400세대 이하 신규 아파트

□ 적극적 홍보 추진

○ 전광판 등 옥외 영상매체 표출

○ 아파트관리사무소장외 입주민 대표를 대상, 면담하여 홍보 등

○ 직결급수 아파트 인증 표지 설치(추후 제작․설치기준 별도 시달)

’17. 1.24. 수돗물평가위원회 회의시 이상묵 위원 건의

- 문구(안)

직결급수아파트 인증

귀 ○○아파트는 0000.00.00.부터 지하(또는 옥상)에 설치된 물탱크를 거치지 않고 각 가정에 수돗물을 직접 공급하고 있어 전력비 절감은 물론 더 깨끗한 물을 드실 수 있는 아파트 입니다.

0000.00.00.

○○수도사업소장

(문의 ☏ 3146-0000)

- 기대효과 : 해당 아파트 주민 자부심 고취 및 방문 주민의 직결급수 동기 유발

□ 직결 전환 전·후 전력사용량 절감률 조사<계획설계과-717(2017. 1. 23.)호>

○ 대 상 : 수도사업소별 1~2개 단지(대상 선정은 본부와 협의)

- 신규 전환 신청 단지 또는 기 직결 저수조급수 단지 대상

○ 기 간 : 직결 전 2개월, 직결 후 2개월

○ 방 법 : 수도사업소에서 대상 아파트와 협의, 펌프 전용 전력량계를 설치하여 직결 전환 전·후 전력량 비교

Ⅳ		행정사항

□ 수도사업소 자체 추진계획 수립‧제출 : ’17. 2. 10.까지

○ 기존아파트 가압직결급수 전환

○ 신규아파트 건설사업계획 급수협의 시 직결급수 조건 부여

○ 우편 및 방문 홍보 계획

○ 직결 전환 전·후 전력사용량 절감률 조사 계획 등

□ 월 추진실적 제출 : 매월 5일까지

○ 직결 전환 아파트 단지, 급수협의 실적이 누락되지 않도록 관리 철저

□ 직결급수 조건 부여한 아파트는 준공검사 시에 직결급수 이행여부를 확인

□ 실적 우수 수도사업소 담당주무관 시장 표창 : 상·하반기

※ 2016년 표창 : 남부, 강서수도사업소

붙  임 : 1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부

2. 추진실적 보고 양식 1부

3. ’14~’17년 직결추진 내역 1부

4. 직결급수 홍보물(예시) 1부

5. 민원인 질의에 대한 답변자료 1부

6. 홍보 적극 추진(안) 1부.  끝.