함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	제2착수정 개선운영 방법 추진결과 및 지속운영 적정 여부 검토

1. 생산관리과-1063(2017.1.31)호와 관련입니다

2. 자양취수원 최대 활용을 위해 제2착수정 운영을 방법을 개선(2계열 동시운영→1계열만 단독 운전)하여 추진한 결과, 유입밸브 및 신축관 떨림 현상이 전혀 발생되지 않은 등 운영상의 문제점은 없었습니다.

3. 자체 추진한 개선방법을 적용 지속 운영시 상수도시설기준 및 시설물 안전성 여부를 전문기관(시공사 및 감리단 등) 및 자체 합동 안전진단 실시 등을 통해 장기 운전 가능 여부를 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 제2착수정 개선 운영방법 내역

1) 추진기간 : 2017. 1. 4 ~ 현재

2) 추진방법 : 1계열만 단독으로 원수유입 운영

3) 결과 : 유입밸브 및 신축관 소음․진동 미발생 및 수질에 미치는 영향 없음.

나. 주요 검토 사항 : 착수정 구조물 및 시설물 안전성 여부.

붙임  1. 제2착수정 운영방법 개선 중간 결과 보고서 1부.

2. 제2착수정 운영 개선방안 추진 계획 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	박근희		정수과장	서한호		구의아리수정수센터소장	02/10 이달영
협조자
시행	정수과-698	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02)3146-5442	/전송	02)3146-5409	/	parkgeui1959@seoul.go.kr	/	대시민공개