문서번호	물재생시설과-3609
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
이형선		황철호	03/08 이철해
협조

물재생센터 유량계

유지관리 계획수립 및 점검실적 현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 유량계

유지관리 계획수립 및 점검실적 현황 보고

물재생센터 내 유량계 유지관리 계획수립 여부 및 관리상태 자체   점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

□ 「물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침」

□ 물재생시설과-1056(2017.1.19.)「유량계 유지관리 계획 및 실적 제출 요청」

□ 유량계 현황

□ 센터별 설치현황

단위:개소

구분	중랑	난지	탄천	서남
유입량	13	10	3	10
방류량	6	2	2	3
송풍량	48	14	40	108
기타	206	241	119	297
계	273	267	164	418

※ 기타 : 슬러지량, 약품량, 연료량, 용수공급량 등

□ 종류별 설치현황

단위:개소

구분	중랑	난지	탄천	서남
초음파식	24	2	12	16
전자식	195	142	105	238
기타식	54	123	47	164
계	273	267	164	418

※ 기타 : 차압식, 질량식, 용적식, 기계식, 와류식 등

□ 관리등급별 설치현황

단위:개소(%)

구분	중랑	난지	탄천	서남
A급	23(8.4)	12(4.5)	5(3.1)	13(3.1)
B급	232(85.0)	211(79.0)	128(78.0)	335(80.1)
C급	18(6.6)	44(16.5)	31(18.9)	70(16.8)

□ 관리상태 점검결과

□ 대상 : 유입, 방류 유량계

단위:개소

구분	중랑	난지	탄천	서남
대상유량계	19	12	5	13
비교측정 (시행/미시행)	18/1	0/12	5/0	13/0
유량계실 개량계획 (단기/장기)	1/0	-	-	-
관리부서/담당자	시설보수과/ 김석수	시설보수과/ 우배용	자동관리과/ 황성호 외 1	운영1실/ 이성열 외 2
계획수립여부	수립	수립	수립	수립

※ 유지관리 지침에 따른 별지6호 서식

□ 행정사항

□ 매년 정확한 유량계측을 위하여 자체점검(국가교정기관검사,자체

비교측정,정기점검)이 지속적으로 이루어질 수 있도록 관리감독

□ 센터 내 유량계 유지관리 계획수립 이행토록 공문 시달

붙임 : 센터별 유량계 관리계획 및 실적제출 4부.  끝.