작업유형별 안전관리 대책방안

▣ 분야별 작업공종에 따른 작업유형별 주요 점검사항

분야	작업공종	작업유형	안전시설점검 및 확인사항	대책방안	관련근거 (법령, 조례, 고시 등)
전자	고소작업	비계(강관비계, 틀비계) 작업	안전망 설치(5m 이상) 및 고정 안전대 부착설비 설치	안전망 설치 및 고정 확인 안전대 부착설비 설치 확인	산업안전보건기준에 관한규칙 제 42조 동 규칙 제 44조
		이동식 비계작업	전도방지시설(아웃스트리거) 설치	- 전도방지시설 설치 확인	산업안전보건기준에 관한규칙 제68조
		사다리 작업	사다리작업(2인 1조) 준수여부 A형 사다리 사용 시 벌림방지조치 설치 미끄럼 방지장치 부착	사다리작업(2인 1조) 준수여부 확인 벌림방지조치 설치상태 확인 미끄럼 방지장치 부착상태 확인	산업재해예방 안전보건공단 발간 “재해사례와 예방 및 사다리 및 고소작업 예방법”
	배관 및 배선작업	그라인더 작업	- 불꽃비산방지시설, 소화기 설치 - 개인 보호구 착용	- 불꽃비산방지시설, 소화기 설치 확인 - 개인 보호구 착용 확인	공사장 안전관리 매뉴얼
		바닥 마감재 작업	- 바닥 절단 전 지중배관 상태 - 마감재 돌출 상태	- 바닥 절단 전 지중배관 상태 확인 - 마감재 돌출상태 확인
		용접 작업	- 가연성 물질 제거 및 소화기 비치 - 용접기구, 장비 수시 점검	- 가연성물질 제거 및 소화기 비치 확인 - 용접기구, 장비 수시점검 확인	공사장 안전관리 매뉴얼
		천장판 마감 작업	작업 후 천정판 고정	작업 후 천정판 고정 상태 확인

※ 작업유형은 작업공종별 유해위험작업에 대한 작업유형.