투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 구매 요청(퇴계로 외 1개소)

우리 본부에서 시행중인 『퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사』와 관련하여  공사에 필요한 관급자재를 아래와 같이 조달구매 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매

나. 규격 및 수량

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
굴림판석(사고석)	100×100×100mm	[eqn: m ^{2}]	34
레미콘	25-24-120	[eqn: m ^{3}]	107
보차도용 콘크리트 블록	200×200×60mm	[eqn: m ^{2}]	3,000
스틸그레이팅, 받침	1010×410×55×5mm	EA	77
스틸그레이팅 안전형, 뚜껑	955×400×50×7×4		77
안전유도블록	300×300×60(점형,논슬립)	EA	1,942
	300×300×60(선형,논슬립)		1,230
원심력 철근콘크리트관	보통관 B2 Φ300×2500mm	본	278
자연석판석	회백색류(포천석) 보차도용, t100mm	[eqn: m ^{2}]	160
자연석경계석	250×300×1000mm 직선, 모따기10R	EA	1,135
	250×300×1000mm 곡선, 모따기10R		145
	250×300(100)×1000mm 직선경사, 모따기10R		25
	250×300(100)×1000mm 곡선경사, 모따기10R		27
	250×100×1000mm 횡단보도용 직선, 모따기10R		135
	250×100×1000mm 횡단보도용 곡선, 모따기10R		92
자연석경계석 미끄럼방지가공	너비 250mm	EA	1,559

라. 소요예산 : 금202,632,460원

마. 납품기한 : 2017.12.31.

바. 예산과목 : 도시교통본부 보행정책과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 보행환경개선, 한양도성안 도로공간재편(퇴계로), 시설비

붙 임 : 관급자재 구매 요청서 8부.  끝.

	토목부장
주무관	지풍근		터널건설과장	권혁대		토목부장	03/23 김영수
협조자	주무관	이정원
시행	토목부-6074	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	jpk3060@seoul.go.kr	/	대시민공개