건설안전 컨설팅 보고서

★주무관		안전관리과장	시설국장		결재
기성호		호경수	04/14 형태경
협 조

	중·소규모공사 안전관리 컨설팅 시행과 관련하여 <서울기록원 건립공사>에 대한 컨설팅을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 내 용
일 시		2017. 4. 13(목) 13:30 ~ 17:00
건 명		건설안전 컨설팅 결과보고_서울기록원 건립공사
점검자		기성호, 외부 전문가(1명)
내용		1. 사업개요 1) 공정율 : 22.88% 2) 위 치 : 서울시 은평구 통일로 684 3) 규 모 : 지하2층 지상5층, 건축높이 29.1m, 굴착깊이 23.95m 4) 총사업비 : 142억원 5) 사업기간 : 2016.4 ~ 2018.4 6) 안전관리비 : 2.7억원 7) 공사참여자 : (설계자) 해안종합건축사사무소 (감리자) 선진엔지니어링종합건축사사무소 (시공자) 신화종합건설, 슈프림종합건설 2. 서류분야 컨설팅 주요내용 1) 안전관계자 법적 직무와 선임 - 공사금액 3억 이상 120억 미만 공사이나 안전관리자 선임 - 안전보건총괄책임자 선임 2) 안전보건 교육의 종류와 내용 - 교육대상에 맞게 교육시간과 교육내용 준수 ㆍ채용시 교육 : 근로자(건설업 기초안전보건교육 이수) ㆍ정기교육 : 근로자(매분기 6시간이상), 관리감독자(연간 16시간 이상) ㆍ특별교육 : 관계 법령에서 지정한 작업을 하는자(2시간 이상) - 교육 결과를 관련 서식에 기록하고 사진 첨부 및 서명 3) 안전회의 및 규정 - 산업안전보건위원회 ㆍ설치대상 : 공사금액 120억원(토목 150억원) 이상인 사업장 ㆍ목 적 : 산업안전․보건에 관한 중요사항 심의․의결 - 안전보건협의체(노사협의체) ㆍ운영주기 : 월1회 이상 정기적으로 회의 개최 ㆍ목 적 : 도급인인 사업주 및 그의 수급인인 사업주 전원으로 구성 4) 안전점검 - 2일에 1회 이상 작업장 순회점검 실시 - 도급사업의 경우 합동 안전보건 점검 실시(2개월에 1회 이상) 5) 개인보호구 - 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 그 결과를 기록하여 보존 - 작업 중 보호구를 착용토록 관리감독 6) 안전검사 - 유해․위험기계기구 반입시 안전성능이 검사기준에 적합한 지 확인 7) 위험성평가 - 위험성평가 실시내용 및 결과의 기록․보존 8) 산업안전보건관리비 - 근로자의 안전보건 증진을 위한 목적으로 사용 - 안전관리비 사용 후 사용내역서 작성 및 적정성 확인 - 공동분담이행 계약에 따른 안전관리비 효율적 사용 협조 9) 안전관련 계획서 - 차량계 건설기계 사용시 작업계획 및 관련 서류 보존 - 유해위험방지계획서 내용의 이해 및 현장 적용성 10) 서울시 본부 지침에 따른 관련자료 - 근로자 안전 10계명 등 3. 시설분야 컨설팅 주요내용 1) 안전시설 및 작업기준 - 추락 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 낙하 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 붕괴 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 감전 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 전도 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 협착/충돌 재해예방 안전시설 및 작업기준 - 화재/폭발/질식 재해예방 안전시설 및 작업기준 2) 안전시설 및 설비에 대한 설치 기준 - 안전난간, 작업발판 및 계단 등 43개 기준 4. 향후계획 1) 5월 점검시 지도사항에 대한 조치이행 여부 확인 2) 건설안전 기본지침 책자 배부
비 고		컨설팅 결과 : 따로 붙임