자문 검토 의견서

○ 상계로 확장공사

안 건	검 토 의 견
상계로 확장공사	1. 건물철거시 보행자 안전을 위해 안전펜스와 윙커를 설치하는바 보도가 협소한 점을 감안하여 낙하물로 인한 피해가 없도록 시설 보완필요 2. 건물철거 잔해 방출시 이면도로를 이용하는바 보행자 안전이 우려되는바 반출차량 진출입 동선체계를 표시하고 안전조치를 보강하여야 할것임 3. 주간공사의 경우 시간표시 없이 12시간 공사계획이 되어 있는바 소음과 소통장애가 발생하는 공사는 10:00~18:00사이에 하도록 하고 이전과 이후시간은 공사준비와 마무리 시간으로 활용

2017. 04. 20