문서번호	조경과-7657
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	송동명	05/16 이원영

용산구 철도연변 가로수 정비사업 설계심의 보고

2017. 5.

푸른도시국

조  경  과

용산구 철도연변 가로수 정비사업 설계심의 보고

용산구 철도연변 가로수 정비사업에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 용산구 철도연변 가로수 정비사업

❍ 위    치 : 서빙고로, 청파로 등 2개노선

❍ 사업기간 : 2017. 5. ~ 6.

❍ 사업금액 : 50백만원

❍ 사업내용

- 철도보호지구내 가로수 중 전도 위험성 높은 양버즘나무 34주 제거

(청파로 10주, 서빙고로 24주)

- 서빙고로 그루터기 8개소 제거 및 띠녹지 구간 보식 등 정비

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의일자 : 2017.05.12.(금)

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 가로수 제거시 야간작업이나 반출 후 제거하여 민원 최소화

❍ 뿌리분 제거후 보도블럭 재포장 시 마감블럭 사용 등 정밀시공 시행

❍ 보도공사시 보도블럭 10계명 준수(안전휀스 설치, 보행도우미 배치 등)

❍ 기 식재된 매자나무는 수량이 소량으로 이식하여 모아심기 시행하고, 식재계획된 매자나무는 타 수종으로 교체 검토

❍ 쥐똥나무는 전정하여 수벽처럼 관리보다는 자연스런 형태로 생장 유도

(식재 위치는 녹지대 경계부가 아닌 중앙에 식재하여 전정 최소화)

❍ 녹지대 일부(경계부에서 30㎝)에 꽃씨 파종하여 관리하는 방안 검토

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 사업설명서 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.