등록번호	교육체육과-6650		★주무관		생활체육팀장		교육체육과장		행정관리국장
등록일자	2017.5.31.
			신임철		代김영기		김종재		전결 05/31 박희균
결재일자	2017.5.31.
공개구분	대시민공개
			협 조	검진팀장		강정원
2017년 여름철 수영장 점검 계획
행정관리국 교육체육과

2017년 여름철 수영장 점검 계획
	ㅣ

본격적인 여름철에 대비하여 관내 수영장 시설․설비의 적정한 유지관리와 안전․위생 기준에 대한 지도점검을 실시하여 수영장 이용에 대한 안전사고 및 질병을 사전에 예방하고자 함

1		추 진 개 요

□ 추진근거

❍ 「체육시설의 설치․이용에 관한 법률」 제11조(시설 기준 등)

❍ 「체육시설의 설치․이용에 관한 법률」 제24조(안전위생기준)

❍ 「체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙」 제8조 및 제23조

❍ 「2017 여름철 물놀이 관련」체육시설 안전점검 계획[서울특별시 체육정책과-6380(2017.05.22.)

□ 추진방향

❍ 여름철 수영장 안전사고 예방 및 위생관리 등

- 수영장의 시설기준 준수

- 시설 안전관리 및 위생기준 준수

- 전염병 예방 및 안전사고 방지

□ 수영장 현황

(2017. 5. 30. 기준, 단위 : 개소)

구분	총계	공공	민간
			소계	종합체육시설	수영장업
합계	16	2	14	9	5

2		세부 추진계획

□ 추진기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 8. 31

□ 점검대상 : 16개 수영장(실내 14, 실내·실외 겸업 2)

❍ 실내 수영장 : 14개소

- ㈜호텔롯데헬스센터, ㈜소피텔앰배서더휘트니스클럽, 신세계조선CAC클럽, ㈜씨디엘호텔코리아, ㈜프라자휘트니스클럽, ㈜디에스디엘프레이저플레이스호텔,  ㈜한국스포터, 서울스포츠, 덕수초등학교, 서울YWCA, 회현체육센터, 충무스포츠센터, 청구문화스포츠센터 , 베네치아스포빌

❍ 실내ㆍ실외 수영장 : 2개소

- ㈜호텔신라헬스클럽, ㈜Banyan Tree 호텔 수영장

□ 주요 점검사항

❍ 부상자ㆍ환자 구호를 위한 구급약품 구비여부

❍ 수심 0.9m 이상 2.7m 이하 유지 여부

❍ 수영조 주변 통로 등 바닥면이 미끄럽지 않은 자재 사용 여부

❍ 수영조 전체를 조망할 수 있는 감시탑 설치 여부(실외 수영장)

❍ 수상안전요원 배치 여부

❍ 수영장 수질검사

❍ 수영장 입장 정원관리

- 수영조ㆍ주변 공간 및 부대시설 등의 규모를 고려하여 안전과 위생에 지장이  없다고 인정하는 범위

	수영장 정원기준 참고<(사)한국수영장업협회 자료>
1. 수영장내 - 수심 1.5m 미만 : 수면 3㎡ 당 1인(독일 DIN 규정 4.5㎡) - 수심 1.5m 이상 : 수면 8.1㎡당 1인 2. 입장정원 : 실내 수영장은 풀내 정원의 20% 가산인원 - 수영장 총면적이 옥외 풀내 면적의 3배 미만(풀내 인원의 50% 가산인원) - 수영장 총면적이 옥외 풀내 면적의 3배 이상(풀내 인원의 10% 가산인원)

□ 점검반 편성

❍ 점검반 편성 운영

- 2인 1조 점검반 편성

- 수영장 전반에 관한 지도점검 및 취약지 등 중점 점검

□ 수영장 수질검사

❍ 검사방법 : 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 시행규칙」 별표 6에 따라 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」의 수질검사 방식 준용하여 채수 후 검사의뢰(보건소 건강관리과)

❍ 수질검사

- 검사주기 : (비소, 수은, 알루미늄은 연1회 보건환경연구원에 검사의뢰)

① 성수기 (7~8월) : 주 1회이상
② 비수기 : 월 1회이상

- 검사절차

수영장 욕수 채수	⇨	검사의뢰	⇨	결과회신	⇨	점검결과 보고
(구청장)		(본청 → 보건소)		(보건소 → 본청)		(자치구 → 서울시)

- 수질검사 측정항목 및 기준

측정항목	유리잔류염소	수소이온농 도	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군	비소	수은	알루미늄
기 준	0.4~ 1.0㎎/ℓ	5.8~8.6	1.5NTU이하	12㎎/ℓ이하	양성2개 이하	0.05 ㎎/ℓ이하	0.007 ㎎/ℓ이하	0.5 ㎎/ℓ이하

□ 안전교육 실시

❍ 대상 : 수영장 업주 및 관리책임자

❍ 방법 : 방문점검시 안전매뉴얼[붙임1] 배부 및 안내

❍ 내용 : 여름철 수영장 관리에 관한 사항 및 안전사고 예방 대책 등

□ 점검 후 조치사항

❍ 게시물 미게시 등 경미한 사항은 현장 시정조치(행정지도)

❍ 수질검사결과 위반사항 적발 업소는 행정처분

끝.