붙임 2

민방위대피시설 점검표 (안)

❍ 점 검 자 : O O O           / 점검일자 : 2017.   .         (서명)

❍ 대피시설 명칭 :

❍ 대피시설 소재지(주소) :

점검 항목	점검 결과	비 고
1. 공공용대피시설 정비 및 관리 실태
ㅇ 안전디딤돌 앱 위치정보 ㅇ 국민재난안전포털 위치정보	적합( ), 부적합( ) 적합( ), 부적합( )
ㅇ 대피시설 면적 100㎡ 이상 ㅇ 천정높이 2.5m 이상 ㅇ 출입구 2개소 이상(주·부)	적합( ), 부적합( ) 적합( ), 부적합( ) 적합( ), 부적합( )
ㅇ 방송청취 가능 여부 - 옥내 방송시설 보유 또는 방송 수신 기기 설치 또는 라디오 보관 등	가능( ), 불가( )
ㅇ 24시간 개방가능 여부	개방가능( ), 불가( )
ㅇ 수용거리(도보 5분, 667m)이내 과다하게 중첩(4개 이상)된 대피시설을 적정규모로 조정했는지 여부	조정( ), 미조정( )
ㅇ 기타 부적합 사유 - 배관, 공구, 철근 등 적치물 상시 적체 - 여건변화로 안전상 문제가 있거나 우려되는 시설 등	적합( ), 부적합( ) 적합( ), 부적합( )
2. 표지판 정비 및 관리 실태
ㅇ 안내 표지판 부착 ㅇ 유도 표지판 부착	부착( ), 미부착( ) 부착( ), 미부착( )
ㅇ 안내 표지판 부착 위치 ㅇ 유도 표지판 부착 위치	적절( ), 부적절( ) 적절( ), 부적절( ) * 부적절 사유 - 후미진 장소 부착( ) - 유도방향 부적절( ) - 기타( )
ㅇ 안내 표지판 관리상태 ㅇ 유도 표지판 관리상태	양호( ), 노후·변색( ) 양호( ), 노후·변색( )

❍ 점검사진