붙임 3		국가지점번호판 설치정보 정비 방법

□ 정비 대상 확인 및 정비 방법(공통)

○ 『국가지점번호판 검수 및 정비 현황』자료 확인 후, 정보 갱신

1. 항목별 정비 대상 확인

① 정비 항목 확인

② 정비 항목 번호에 해당하는 엑셀 쉬트 번호를 엑셀자료에서 선택

* 예) 정비 항목 「03. 본번을 ‘0’으로 입력」의 경우 엑셀 쉬트 ‘03’을 확인

③ 정비 항목의 오류를 확인

④ 일련번호 확인

2. 정비(정보 갱신)

① KAIS ⟶ ② 업무시스템 ⟶ ③ 지점번호판관리  ⟶ ④ 해당 정비항목 검색 후 정비사항 입력

□ 정비 항목별 정비 방법

○ 정비 원칙 : 국가지점번호 관리대장 서식에 존재하는 항목은 필수로 구축

* 참고. 국가지점번호 관리대장 서식

○ 세부 항목별 정비 방법

정비 항목		정비 내용	정비 방법
01	동일 지점번호에 동일 기관에서 2개 이상 설치	동일 지점번호에 동일 기관에서 2개 이상 설치 불가 * 다른 기관인 경우만 설치 가능	실 설치되어 있는 여부 확인하여 정비 여부 결정 정비 : 설치기관 또는 지점번호 변경 실 설치되어 있는 경우 예외로 처리
02	토지소재지 코드 오류	리코드 미입력 또는 존재하지 않거나 폐지된 행정구역 코드 사용	토지소재지 코드의 세부 오류 내용을 확인 후, 잘못된 토지소재지 코드 변경
03	지번 오류 - 본번을 '0' 으로 입력	지번의 본번은‘0’이 될 수 없음	지번 본번 입력
04	동일 설치기관 명칭의 사업자등록번호 상이	설치기관 명칭이 동일하면 사업자등록번호도 동일해야 함	설치기관 명칭만 동일한 경우 설치기관 명칭에 지역명을 추가하여 정비 * 산림조합중앙회(순창), 산림조합중앙회(철원) 등
05	설치일자 미입력	필수 항목 입력 필요	지점번호판 설치일자 입력
06	자치단체 경계 500m 이상 지역에 설치	실 설치된 위치가 토지소재지 경계와 많이 떨어져 있음(500m 이상)	실 지점번호판을 확인하여 토지소재지 또는 지점번호/좌표 정보 변경
07	(참고)자치단체 경계 500m 이내 지역에 설치	실 설치된 위치가 토지소재지 경계와 떨어져 있음(500m 이내)	실 설치된 위치가 맞는지 확인하고, 토지소재지가 잘못된 경우만 수정
08	Z값 오류(미입력 또는 '0')	필수 항목 입력 필요	Z 값 입력
09	관계기관 미검증 설치현황 - 미입력 항목 및 전체 항목에 대한 확인 필요 (전체 현황 B 자료 참고)	LX에서 검증하지 않은 지점번호판 자료에 대한 미입력 항목 및 전체 정보 정비 필요	미입력과 전체 항목에 대한 자료 정비

<별지 제3호 서식>
국가지점번호 관리대장
지 점 번 호						시설물 종류
설치기관	명칭
	사업자등록번호
	주소
	설치일자						검증일자
좌표 및 경위도	X						경도
	Y						위도
	Z						높이
토지소재	시․도 시․군․구 읍․면․동 리 번지
(전경사진)					(약도)
조사년월일		조사자			조사내용
		직		성명
210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡)