등록번호	도로시설과-9127		★주무관		도로관리팀장	도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2017.6.14.
			안태훈		심희원	소철호		전결 06/14 이우룡
결재일자	2017.6.14.
공개구분	대시민공개
			협조	재난관리팀장			김종호
『장충교등학교 후면 도로시설물(석축)』 안전성 확보를 위한 점검결과 보고
안전건설국 도로시설과

장충고등학교 후면 도로시설물(석축) 안전성 확보를 위한 점검결과 보고

다산동 동호로15길 하부에 위치한 장충고등학교 후면 도로시설물(석축)에 대한 배부름 현상이 발생하고 석축하단이 밀려나와 안전이 우려되어 시설물의 안전성 확보를 위한 전문가 점검결과,  위험요인 제거 및 보수보강 실시로 안정성 확보가 필요한 실정임.

□

추진근거

◇ 재난안전관리기본법 제75조(안전관리자문단의 구성운영) 및          중구 재난 및 안전관리 기본조례 제22조(서울특별시 중구

안전관리 자문단 설치.구성)

◇ 중구안전관리자문단 위촉

: 안전치수과-105(2016. 1. 4.)

◇ 위험 시설물(축대) 안전성 확보를 위한 확인 요청

: 장충고등학교장 요청-4059(2017.05.01.)

◇ 위험 시설물(축대) 안전성 확보를 위한 점검계획

: 도로시설과-7540(2017. 5.17.)

□

점검개요

□ 점검일시 : 2017.05.23.(화) 13:00 ~ 18:00

□ 점검대상 : 장충고등학교 후면 석축

○ 위      치 : 동호로15길 하부석축(장충고등학교 후면)

○ 시설물규모 : 석축(L=23m, H=5m)

○ 시 공 년 도 : 1950년대 추정

□ 점검방법

○ 점검반 편성 : 외부전문가 2명(중구 안전관리자문단)

- 점  검  자

연번	전문분야	성 명	생년월일	근 무 처	직 위	비고
1	토목구조	이 채 규	1962. 1. 1	㈜한국구조물 안전연구원	대표
2	지반공학	장 연 수	1955.10.12	동국대학교 건설환경공학과	교수

- 중점 점검사항

․도로시설물 : 지반 침하, 도로포장면 이동, 도로균열, 경계담장 및 하수도 배수시설 관리 상태

․축대 : 노후 축대 배부름 및 토사함몰, 배수구멍 기능 유지 상태

․기타 안전사고 위험요인

□

점검결과 및 조치계획

□ 지적사항

○ 장충고등학교 후면 석축은 붕괴조짐은 보이지 않음

○ 사면의 풍화진행을 방지하기 위하여 일정부분 보수가 필요함

□ 점검자의견

전문분야	성 명	점 검 자 의 견	비고
토목구조	이 채 규	석축은 기존의 암사면 전면에 시공한 것으로 판단됨 나무뿌리가 노출되어 있고 암반이 풍화되어 있는곳은 나무뿌리 제거 필요. 노후된 암반의 풍화를 방지하기 위한 표면보호용 부벽시공 및 쇼크리트 시공이 필요함.
지반공학 (토질공학)	장 연 수	붕괴조짐은 발견되지 않으나, 풍화진행을 방지하기 위한 3m높이 정도의 부벽신설 권장 나무뿌리 노출부는 뿌리를 제거후 풍화진행 방지를 위한 표면처리 필요.

□ 점검결과 조치

○ 응급보수가 필요한 석축 틈 벌어진 부위 및 나무 뿌리 제거 부위에        대하여는 노후암반의 풍화진행 방지를 위하여 표면 몰탈보수 조치

- 도로시설물 연간단가 업체로 하여금 우선 정비 실시

○ 안전조치 및 정밀점검 시행

- 중구 안전관리자문단의 점검결과 별도의 보수공사가 필요함에 따라 정밀          점검 용역 실시 후 점검결과에 따른 보수공사 시행

- 석축시설물의 배부름 및 하단 밀림현상 진행을 확인하기 위한 변형율계          (EL빔)를 2개소 설치하여 월 2회(해빙기 주1회) 점검실시

(소요예산 1,000만원)

- 정밀점검 및 실시설계용역 시행 비용은 2017년 2회 추경 및 ‘18년         예산을 확보하여 시행(용역비 2,000만원 소요)

○ 보수공사시행

- 정밀점검 및 실시설계 용역 시행 결과 붕괴등 재난위험이 있는 경우         에는 우리구 재난관리기금을 활용 보수공사 시행

○ 응급상황 발생

- 정밀점검 및 실시설계 용역 시행 결과 재난발생 위험이 높아 안전         조치가 시급한 경우 상부도로 사용제한등 조치 후 해소 대책 강구

- 재난발생시 긴급복구 및 유관기관과 유기적 협조 체제 유지

□

행정사항

□ 전문가 점검비용 지출

○ 점검비용 : 2인(5시간) × 150,000원 = 300,000원

○ 예산과목 : 안전치수과, 재난예방관리, 재난관리, 특정관리대상                        시설 안전관리, 일반보상금, 기타보상금(301-11)

(안전관리자문단(위원)수당)

붙임 : 1. 급경사지(석축) 점검표 2부.

2. 장충고등학교 공문 1부.  끝.