점  검  사  진

공 사 명 :	강서시장 유통시설증축 및 방음벽건립공사	점검일 :	2017.6.19.
지적사항 :	점포동 기초부 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 치핑 후 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	점포동 줄기초부에 매입된 각재 제거 및 무수축모르타르 등으로 채움 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	강서시장 유통시설증축 및 방음벽건립공사	점검일 :	2017.6.19.
지적사항 :	창고동 기둥 철근 hoop근 한쪽은 90° 다른 쪽은 135°로 상하 엇갈리게 주철근에 밀착 시공 바람