펌프차 고압호스 연장 원거리 송수 숙달 훈련 결과

현장대응단

구 분	실시	훈련 세부 내용
		동 원 장 비				동 원 인 원		훈 련 결 과
		계	지휘차	펌프차	탱크차 (반트럭)	계	소방관	수 관 소요량	시간측정 (분)	방수 압력
1팀	6. 21.	3	1	2	0	15	15	▶65A(고압): 9본 ▶40A(고압): 20본 ▶40A(일반): 11본 ▶25A(고압): 3본 ▶25A(고압): 3본 ※ 펌프차 2대 활용	59분	4Mpa ▶17kg (대응단 펌프) ▶15kg (양재 펌프)
2팀	6. 28.	5	1	2	1 (1)	17	17	▶65A(고압): 1본 ▶40A(고압): 22본 ▶25A(고압): 7본 ※ 수관중간 체크밸브 2개 사용	▶연결시간 → 25분 ▶방수구에서 관창까지 도달시간 → 2분45초	방수압력 ▶15kg → 1.5Mpa ▶20kg → 3.0Mpa ▶30kg → 4.5Mpa ▶35kg → 측정불가 (펌프차량 보호차원)
3팀	6. 15.	4	1	2	1	15	15	▶65A(고압): 10본 ▶40A(고압): 25본 ▶40A(일반): 19본 ▶25A(고압): 2본	30분	▶관창 1개: 4Mpa ▶관창 2개: 2.5~3Mpa
※ 훈련 참고사항(필요시 작성) 훈련결과는 현장대응단에서 총괄 작성 보고하시기 바랍니다.

< 훈련사진 >

1팀	1팀
2팀	2팀
3팀	3팀