품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:서울항동 공공주택지구 조성공사                              점검일시:2017.7.13.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 철근콘리트이형봉강의 시험종목에 겉모양, 치수, 무게를 포함하고, 누락된 PSC Beam의 인장시험 등을 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ PSC Beam 곡선교 콘크리트타설후 증기양생을 시행하면서 수동으로 온도관리를 하고 있는 바 품질확보를 위해 자동관리를 할 수 있도록 하기 바람 ○ 우수관로 시공 시 기초지반 연약화가 발생된 곳이 있으니 지지력을 확보 할 수 있도록 조치계획을 수립 시공 바람 ○ 우수맨홀 관로 접합부 틈새부분 무수축모르타르 등으로 밀실하게 채움 시공 바람 ○ 차도교 교대부분 기초로 우기시 토사가 흘러내리지 않도록 인접 토사사면을 천막 등으로 보호하고 집수정을 설치하여 양수조치 하기 바람	별첨 사진 참조