점  검  사  진

공 사 명 :	서울항동 공공주택지구 조성공사	점검일 :	2017.7.13.
지적사항 :	PSC Beam 곡선교 콘크리트타설후 증기양생을 시행하면서 수동으로 온도관리를 하고 있는 바 품질확보를 위해 자동관리를 할 수 있도록 하기 바람
지적사항 :	우수관로 시공 시 기초지반 연약화가 발생된 곳이 있으니 지지력을 확보 할 수 있도록 조치계획을 수립 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	서울항동 공공주택지구 조성공사	점검일 :	2017.7.13.
지적사항 :	우수맨홀 관로 접합부 틈새부분 무수축모르타르 등으로 밀실하게 채움 시공 바람
지적사항 :	차도교 교대부분 기초로 우기시 토사가 흘러내리지 않도록 인접 토사사면을 천막 등으로 보호하고 집수정을 설치하여 양수조치 하기 바람