심사기준및과제

◈ 심사기준

❍ 경진대회 진행평가 및 결과물 평가 총점제로 함

❍ 진행평가 항목(100)

- 작업수행 자세의 정확성(40%)	- 2인1조 협동성 수행(30%)

- 장비관리 및 운용의 적합성(30%)

❍ 결과물 평가 항목(100)

- 작업수행의 신속성(25%)       - 측량성과의 정확성(30%)

- 자료작성의 충실성(25%)       - 사전교육 참석여부(20%)

◈ 평가기준

❍ 경진대회 진행평가 및 결과물 채점 기준에 의거 평가하며 최고점 팀 선별

◈ 시간배정

구 분	시 간	내 용	비 고
이동/준비	5분	장비준비
관 측	15분	6점관측	점당 2분예상
결과물 산출	10분	장비정리
총	30분

◈ 결과물 답안 채점기준

GPS Network-RTK측량에 의한 세계좌표성과 및 Total Station으로 관측된 결과 값을 정답과 비교하여 차이값에 의한 점수 부여

❍ 좌표차이 ±1cm이하 +3점, ±2cm이하 +2점, ±3~4cm이하 +1점, ±5cm이상 0점

❍ 면적차이 ±0.05㎡이하 +3점, ±0.05~0.1㎡ +2점, ±0.1㎡초과 +1점

❍ PQ 거리 ±1cm이하 +3점, ±1~2cm이하 +2점, ±2~4cm이하 +1점, ±4cm초과 0점

❍ 30분 기본 : 5분 이상 단축 +2점, 5분 초과 -2점

최첨단 측량경진대회 결과물 답안

노선번호(      )

구 분	세계좌표(X, Y)	차이	채 점	비고
NO.1	X=
	Y=
NO.2	X=
	Y=
NO.3	X=			Total Station 관측
	Y=
NO.4	X=
	Y=
P점	X=
	Y=
Q점	X=
	Y=
면적S	㎡
PQ거리
시간

2010. 10. 27

소속           구   측량자            (서명)

소속           구   측량자            (서명)

◈ 측량경진대회 과제 ◈

A

B

C

D

P

Q

GNSS 위성관측

GNSS 위성관측

GNSS 위성관측

Total Station 관측

타겟P

타겟Q

S=면적

◆ 경기방식	◆ 규격
① GNSS 위성관측 = A,B,D	① 각 측점별 거리 20m ~ 25m
② Total Station 관측 = C	② 똑같은 형태의 라인을 5~7개 구성
③ C점의 경우 위성 주파수 신호가 잡히지 않는 지점이라고 가정하여 토탈스테이션 측량기를 이용하여 좌표산출	◆ 장비
	GNSS측량기 5대, Total Station 5대, 프리즘(소자)5개, 항목 20개, 색 노끈 5가지 150m, PQ점의 프리즘 or 타겟 2개, 폴대 2개
④ C점에서는 야장에 각과 거리를 기재하고 노트북에서 프로그램에 입력, 4점을 확정하여 면적산출
⑤ C점에서 P,Q점 좌표 및 PQ거리구하기
◆ 산출결과물
① 각 측점별 관측된 세계측지계좌표
② A,B,C,D 각 측점을 이은 도형의 면적
③ P,Q점의 좌표 및 PQ거리구하기