문서번호	시설보수과-5382
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	07/26 이인근
협 조
	주무관			최승룡

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』 작업지시[3차] 계획 보고

2017. 07.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』

작업지시[3차] 계획 보고

강우로 차집관로시설물 파손에 따른 『노후 차집관로시설물 유지보수공사

(연간단가)』업체에 작업지시 계획을 보고 드림.

관련근거

❍ 당현천 차집관로 맨홀 정비요청(노원구청 물안전관리과-13143,2017.07.24.)

❍ 직영반 순찰중 적출(2017.07.25.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2017.06.01~2017.12.31

❍ 도 급 자 : 국정종합건설(주) 대표 김현용

❍ 공 사 비 : 258,612천원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 10개소, 사각맨홀교체 6개소, 원형맨홀교체 10개소                  세굴보수 L=100, 차집관로CCTV조사 12Km

노후・파손 시설물 및 기타 민원요청 현황

시설물	우수토실	맨홀	연결관	차집관로	기 타
계	-	1	-	1	-

❍ 차집관로

- 방학천 : 어울교 밑 차집관로 막힘으로 직영반에서 통수작업을 시도했으나 관로가

막혀 통수작업 실패로 선 준설업체로 하여금 통수작업지시코자 함

❍ 맨홀

- 당현천 : 당현3교~당현4교구간 강우로 인한 맨홀 주변 자전거도로 소파(들뜸) 및 파손

조치의견

❍ 강우 후 민원이 지속적으로 접수되고 있으며 맨홀 주변 침하로 인한 안전사고

위험이 있어 정비가 시급한 실정이며

❍ 방학천 어울교 밑 차집관로 막힌곳은 직영반 통수작업을 시도하였으나 관로내부

가 꽉 막혀 통수작업이 어려워 하수가 하천으로 유입되고 있는 실정으로 선      준설업자에게 통수 작업후 관개량이 필요시 도급자 『노후 차집관로시설물 유지보       수공사(연간단가)』업체에게 작업지시(3차)하여 우선 시공토록하고, 추후 설계변경에

반영, 정산처리 하고자 하며 추가 소요 공사비 발생시 본공사의 시설비 집행잔액을      사용 공사시행 하고자 함.

첨부. 1. 관련 공문 1부.

2. 차집관로 점검사항 및 작업지시 위치도 각1부.  끝.