문서번호	계량기검정과-2114
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
송홍석		이종진	07/27 한민희
협조
	주무관		기우해

기준 부피 탱크(수도미터 기준기) 교정 계획

2017. 7.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

기준부피탱크(수도미터 기준기) 교정계획

❍ 우리 시험소에서 검정 기준기로 사용하는 기준부피탱크는 검정의

정확도를 판정하는 매우 중요한 검정장비로서, 엄격한 품질관리를      위해 법령에 의거 정기적으로 교정을 실시토록 되어 있는 바,

❍ 기술표준원에 등록된 전문 교정기관에 의한 교정을 실시하여 검정의     정확도 유지는 물론 신뢰도 확보에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 계량에 관한 법률 제39조(측정기기의 교정) 및 같은 법 시행령

제33조(교정대상의 측정기기 등)

	계량에 관한 법률
제39조(측정기기의 교정) ① 「국가표준기본법」에 따른 측정기기 중 상거래 또는 증명에 사용 하기 위하여 교정 이 필요한 대통령령 으로 정하는 교정대상 측정기기를 사용하려는 자는 같은 법 제14조제3항에 따른 국가교정업무 전담기관으로부터 같은 법 제3조제16호에 따른 교정을 받아야 한다.

□ 교정 주기 : 2년

계량에 관한 법률 시행령

교정대상 측정기기 및 교정주기(제33조 관련)
계량기 형식승인 ․검정 또는 정기․수시검사에 기준으로 사용하는 다음의 측정기기	교정 주기
가. 기준 분동	2년
나. 기준 부피 탱크	2년
다. 기준 가스미터	2년
라. 기준액체용 유량계	2년

□ 교정 대상 : 수도미터 기준탱크 8개

○ 20ℓ × 2개,  50ℓ × 3개,  100ℓ × 3개

□ 교정 신청일 (예정) : 2017. 8. 7. ~ 8. 11.

□ 계약 방법 : 수의계약

○ 수의계약 사유

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조

제1항제5호에 의거 추정가격이 1천 5백만원 이하 소액이며,

- 기술표준원에 등록된 공인 교정기관으로 최저가 견적서 제출 업체

이며, 수도미터 기준탱크 교정 경험이 많은 업체임

□ 교정 업체 : *********************************

□ 소요예산 : 2,722,500원

□ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질 시험, 시험연구비

□ 기대 효과

○ 계량기 검정업무의 법적신뢰성 확보

○ 검정결과의 정확성 도모로 계량질서 확립

○ 검정설비의 철저한 유지관리로 측정 기능 및 수명 연장

<붙임 자료>

1. 수도미터 기준탱크 보유 현황

2. 수도미터 기준기 시설 전경

3. 견적서 각 1부 (따로붙임)

4. 산출기초조사서 1부(따로붙임). 끝

수도미터 기준부피탱크 보유 현황

구 경	기준기 탱크 용량(ℓ)	수량	비 고
계		15
15㎜(1라인)	100	1	교정 대상
	20	1	교정 대상
15㎜(2라인)	100	1	교정 대상
	20	1	교정 대상
20㎜ 라인	200	1
	50	1	교정 대상
25㎜ 라인	200	1
	50	1	교정 대상
32㎜ 라인	200	1
	50	1	교정 대상
40㎜ 라인	200	1
	100	1	교정 대상
50㎜ 라인	1,000	1
	200	1
150㎜ 라인	10,000	1

수도미터 기준기 시설 전경

수도미터 구경 15~50㎜ 민원검사 시설