투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	물놀이형 놀이시설 수질검사 결과 보고(7월)

1. 동부공원녹지사업소 공원운영과-6918(2017.05.04.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 동부공원녹지사업소 산하공원 물놀이형 수경시설 수질관리를 위하여 수질검사를 의뢰하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

=========== 아 ======= 래 ============

가. 검사대상 :

- 보라매공원 (바닥분수, 계류), 시민의 숲공원(바닥분수, 계류)

나. 검사항목 : 수소이온, 탁도, 대장균, 유리잔류염소

다. 검사의뢰 기관 : 서울특별시보건환경연구원

라. 검사결과 : 7월 1차, 2차 결과 [적합]

수질검사 의뢰장소	수질검사 결과
	수소이온농도 (5.8~8.6)		탁도(NUT) (25이하)		대장균 (개체수/100mL)		유리잔류염소 (mg/L)
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차
보라매 바닥분수	7.1	6.8	0.12	0.00	0	0	0.12	0.03
보라매 상부수조	7.1	6.8	0.12	0.00	0	0	0.10	0.07
시민의 숲 바닥분수	7.3	7.5	0.33	0.30	12	27	0.15	0.05
시민의 숲 계류	7.3	7.5	0.41	0.17	16	6	0.03	0.1

붙임 : 1. 보라매공원 수질검사결과 1차분  2건.

2. 보라매공원 수질검사결과 2차분  2건.

3. 시민의 숲공원 수질검사결과 1차분  2건.

4. 시민의 숲공원 수질검사결과 2차분  2건.  끝.

주무관	서준기		공원운영팀장	代권지현		★공원운영과장	代이완수		동부공원녹지사업소장	07/31 이용태
협조자
시행	공원운영과-12000	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33 보라매공원관리사무소	/
전화	02)2181-1189	/전송	02)2181-1199	/	sjk9161@seoul.go.kr	/	대시민공개