문서번호	대기환경연구부-11785
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
전문관	대기측정관리팀장		대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김흥주	代김흥주		어수미		08/09 代오영희
협 조
	연구지원부장					代최동철
	총무팀장					최동철
	주무관					김영호

마포구 대기측정소 이전후보지

평가 및 설치계획

2017.8.

대기환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

마포구 대기측정소

이전후보지 평가 및 설치 계획

*********************************************************를 함에 따라  대기질 측정값 신뢰도 향상을 위해 대기오염측정소(마포구 아트센터)를 적정한 위치로 이전하고자, 이전 후보지점을 이동측정차량으로 오염도를 비교 평가하고, 측정소 선정 평가단 평가 후 구청관계자와 협의를 통하여 적정 후보지를 선정하여 대기측정소 이전설치공사를 진행할 예정임.

Ⅰ		추진근거

마포구 대기오염측정소 이전 대체부지 협조 요청 :

대기환경연구부-9762(2017.07.10.)

마포구 대기오염측정소 이전 계획 :

대기환경연구부-9860(2017.07.11.)

마포구 대기오염측정소 이전 검토 계획 :

대기환경연구부-9882(2017.07.11.)

마포구 대기오염측정소 이전 대체부지 선정 제출 :

환경과-27210(2017.08.01.)

마포구 대기오염 자동측정소 이전 대체부지 대기측정 평가 협조 요청 :

대기환경연구부-11380(2017.08.02.)

Ⅱ		비교측정 및 평가

측정항목 : PM-10, PM-2.5, NOx, CO, O3, 온도, 습도, 풍향, 풍속

기존 측정소와 이전후보지 동시 측정 비교

측정장소 및 측정기간 :

⇒ 망원1동 주민센터 : 2017.08.10.∼ 08.21.(11일 이상)

⇒ 성산2동 주민센터 : 2017.08.10.∼ 08.21.(11일 이상)

비교측정 후 측정소 선정 평가단 평가

교수, NGO, 관계전문가 등 5인 이상

평가 일시 : 비교측정 완료 후 시행(8월 말)

Ⅲ		측정소 설치공사 계획

측정소 이전 후보지 위치도

마포구

대기측정소 시설규모 : 구청관계자와 협의를 통하여 건물과 어울리도록 설계                            및 시설규모 협의

안전진단 및 건축설계

건축물 정밀구조안전진단 시행( 2017.09.∼ , 계약 후 30일이상 소요)

건축설계(2017.10. ∼ 계약 후 45일 소요)

⇒  안전진단과 동시에 설계사무소 계획설계 협의 진행

에너지절약형 구조 및 녹색 건축물 설계기준 적용

⇒ 에너지이용합리화법 제3조 제2항 및 제5조에 의한 국가에너지정책의                   기본계획에 따른 효과적인 에너지절감 정책에 의거

⇒ 신재생에너지개발 및 이용·보급촉진법 제11조 제2항 및 동법 시행령                  제16조, 제16조의 2, 제16조의 7에 의한 정부의 신재생에너지개발 및                 이용보급촉진정책에 부응하고 대체에너지 보급확산에 선도적 역할

⇒ 제로에너지 개념을 도입한 건축물 설치(Passive house 기술 적용)

⇒ LED 조명기구, 고성능 창호 시스템 및 폐열 회수기 설치

⇒ 대기오염측정망 설치ㆍ운영 지침(2016)을 준수한 설계

공사발주(2017. 11. ∼ )

Ⅳ		소요 예산

소요예산(예상금액) :  380,000천원내에서 진행

예산과목 :

기후환경본부 대기관리과, 대기환경 개선 및 친환경교통차량 보급,

질소산화물 저감 및 대기오염 감시, 공공운영비 및 시설비(측정소 이전).

연구 및 전문역량 강화, 효율적인 연구 및 행정지원, 사무관리비(평가단 자문비).  끝.