문서번호	기술심사담당관-6633
결재일자	2014.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	설비심사팀장	기술심사담당관
정경수	김태기	04/15 최진선

등주형 분전함 시제품 제작 협의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

기술심사담당관

(설비심사팀)

등주형 분전함 시제품 제작 협의결과 보고

출장개요

○ 목    적 : 창의제안(등주형 분전함) 시제품 제작 관련 협의

○ 출장일시 : 2014.4.14(월) 13:30 ~ 18:30

○ 출 장 지 : 두리계전(경기도 파주시 오도동 17-4)

○ 출 장 자 : 지방공업사무관 김태기

지방공업주사   정경수

지방공업주사   김긍채(마포구 토목과 도로조명팀장)

시제품 제작 현황(두리계전)

○ 분전함 외관도 (W 348 × D 348 × H 2,050 × 1.5t)
안정기 수납 부분
분전함 내부	분전함 인출	인출후 상세도

○ 콘넥터(상단) 모습
	콘넥터 ＋부분 콘넥터 - 부분
인출 전 (콘넥터 접속상태)	인출 후 (콘넥터 분리상태)

제품 특징

○ 등주형 분전함 특허 내용의 주된 부분을 수용하여 제작됨

-  인출형 구조 및 인출시 전원 분리 형식(실용신안)

-  가로등주와 일체형의 금속제 육면체 분전함(디자인)

개선 필요 사항

○ 콘넥터 접속부분을 더욱 크고 견고하게 제작 요함

※ 장기 사용시 진동 등으로 인한 콘넥터 접속부 이완방지 방안

○ 하단부에 안정기(2개) 수납 공간 마련

○ 인출형 분전함 몸체의 한쪽에 인출형 분전함 도어 설치(실용신안 주된 사항)

향후 계획

○ 개선 요구사항 반영(제작사)

○ 시제품 개선·보완을 위한 외부전문가 자문 실시(기술심사담당관)

○ 현장 시범설치 운영(마포구 토목과)

- 설치 수량 : 1본

- 설치 위치 : 마포구 서강로 97