문서번호	한양도성도감-9687
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		신추교	09/18 심말숙
협조

한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수 설계 전문가 자문회의 결과보고

2017. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재위원 현장조사
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	안전조치 완료 및 보수설계 추진
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■	문화재청 국고보조금으로긴급보수설계 추진 중
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수 설계

전문가 자문회의 결과 보고

한양도성 남산구간 순성길 내측 여장하부 성돌 배부름․이완구간의      보수정비 설계를 위한 전문가 현장 자문회의 결과를 보고 드림

자문회의 개요

□ 일    시 : 2017.9.11.(월), 13(수). 10:30

□ 장    소 : 한양도성 남산구간 순성길 내측(회현자락 상부 끝 지점 내측)

□ 자문위원 : ********************************

□ 자문안건

- 성돌 배부름 및 이완 구간 보수범위 결정

- 성돌 해체 및 보수, 보강 방법 결정

자문결과

□ 성돌 해체 보수 및 다시 쌓기 방법

- 큰돌 위주로 재사용하고 부족한 석재는 신재 보충

- 상부의 경사가 급하므로 중간 중간 층단을 두어 쌓고 배수가 되도록 설계

- 기저부(경사지 우측 아래지점)에 큰돌을 사용하여 견고성 높여 시공

- 내부까지 모두 해체한 뒤 뒤채움을 꼼꼼하게 재시공

- 상부는 진흙 다짐하여 우수의 침투를 방지한 후 잔디식재 마감

□ 하단부의 근대 쌓은 견치석 석축(2번째 단)은 해체 후 자연석을 사용하여 전통 방법으로 재쌓기(최하부 석축은 존치)

□ 석축 및 내탁부에 식생하고 있는 수목 3주 정비

향후계획

□ 전문가의 현장 자문의견을 반영한 성돌 보수 설계 시행 및 문화재청 설계 승인

붙임 : 자문의견서 1부.  끝.