수질 부적합 시설 조사결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	09/26 이두영

	명에 의거「아리수 품질확인제」추진 중 발생한 수질기준 초과 부적합 시설에 대한 원인을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 9. 25.
보 고 자 : 주 무 관 백윤미

□ 조사일자 : 2017. 9. 25(월)

□ 대    상 : ********************

□ 조 사 자 : 송철호, 김재돈, 백윤미, 김은태

□ 수질검사 결과 및 부적합 내역

(단위 : 개소)

합계	건물유형					부적합 항목
	단독	공동주택			근린	탁도	탁도+철	철	맛·냄새
		연립	다세대	아파트
11	4	2	-	5	-	-	-	11	-

○ 수질검사 결과 : 따로붙임(※ 7항목 추가 검사 실시 중)

○ 부적합 원인 : 옥내배관 노후

□ 조치사항 : 금회 부적합 시설 11개소는 건축년도가 20년 이상 경과되고, 아연도강관을 사용하는 건물로써 초기수에서 녹물 및 금속맛이 발생하여 개선방안으로 옥내배관 교체 및 공사비 지원사업 안내

붙임 : 부적합 시설현황 및 관리카드.  끝.