2017년 하반기 자체 소방장비 확인점검 결과 시정 알림

○ 시정결과

총 계	전문업체 정비	즉시시정	현지시정
9건	1건	7건	2건

○ 조치사항

기동장비(차량) 지적 및 조치사항

차 량	지적사항	조치사항
구급차(6-1호)	-워셔액 부족	워셔액 보충
펌프차(20호)	-엔진오일 과다	엔진오일 정량 주입
고가차(11호)	-풍향계 보호틀 미고정	풍향계 보호틀 고정
굴절차(12호)	-아웃트리거 센서 오염	아웃트리거 센서 정비 완료
구조공작차(200)	-크레인 그리스 주입호스 누유(균열)	제작업체 A/S 의뢰하여 크레인 그리스 주입호스 교체 완료

진압․구조․구급․통신장비․화재감식․소방진단장비 점검결과

지적사항	조치사항
-화재감식장비: 국가화재정보시스템 화재조사장비 사용현황 미등록	화재조사장비 사용현황 시스템 등록 완료
-체인톱: 톱날장력 불량	체인톱 톱날장력 정비 완료
-열화상카메라: 배터리 미완충	배터리 충전 완료

호흡보호장비 및 개인보호장비 점검결과

지적사항	조치사항
-공기충전기 점검부 기록관리 미흡(불일치) ․사용누적시간 기록관리 개선(총 누적시간)	공기충전기 자체교육 및 지속적인 점검부 기록관리 철저