홍은제2주택재건축정비사업 구역 내

어린이공원 조성계획결정(최초)

1. 총괄표(위치 : 서울특별시 서대문구 홍은동 340-3번지 일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	시설면적 (㎡)	시설면적 (㎡)
계		2,012.0	919.0				49
기반시설	소계	356.0	356.0				-
	광장	125.0	125.0				-
	산책로	231.0	231.0				-
조경시설		145.0	145.0				1
휴양시설		88.0	88.0				16
유희시설		297.0	297.0				8
운동시설		33.0	33.0				3
교양시설		-	-				-
편익시설		-	-				-
관리시설		-	-				21
녹지 및 기타		1,093.0	-				-
시설율 (법정 60%이하)		(919.0/2,012.0) x 100 = 45.68%

2. 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				2,012.0	919.0					49
기반 시설	소계			356.0	356.0					-
	광장	가-1	부지내	77.0	77.0	-				-
	광장	가-2	부지내	48.0	48.0	-				-
	산책로	-	부지내	102.0	102.0	-				-
		-	부지내	129.0	129.0	-				-
조경시설	소계			145.0	145.0					1
	잔디밭	나	부지내	65.0	65.0	잔디				-
	관상용 식수대	다-1	부지내	36.0	36.0					-
	관상용 식수대	다-2	부지내	13.0	13.0					-
	파고라	①	부지내	-	-					1
	앉음벽	②	부지내	21.0	21.0	석재				-
	디딤석	③	부지내	10.0	10.0	석재				-
휴양시설	소계			88.0	88.0					16
	휴게소	라-1	부지내	31.0	31.0	-				-
	휴게소	라-2	부지내	13.0	13.0	-				-
	휴게소	라-3	부지내	44.0	44.0	-				-
	등의자	④	부지내	-	-	철재, 목재				6
	통석의자	⑤	부지내	-	-	석재				10
유희시설	소계			297.0	297.0					8
	놀이터	마	부지내	297.0	297.0					-
	조합놀이대	⑥	부지내	-	-					1
	그네	⑦	부지내	-	-					1
	경사놀이대	⑧	부지내	-	-					3
	흔들놀이대	⑨	부지내	-	-					3
운동시설	소계			33.0	33.0					3
	체력단련장	바	부지내	33.0	33.0					-
	생활체육 시설	⑩	부지내	-	-	철재, FRP				3
관리시설	소계			-	-					21
	공원명 안내판	⑪	부지내	-	-					1
	공원이용 안내판	⑫	부지내	-	-					1
	공원등	⑬	부지내	-	-					13
	CCTV	⑭	부지내	-	-					4
	분전함	⑮	부지내	-	-					1
	경계휀스	⑯	부지내	-	-					1
녹지 및 기타				1,093.0	-					-

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계						231.0	산책로
신설	소계				137.0	231.0
	산책로		1	2.0	51.0	102.0	가-1	가-2	남측진입
	산책로		2	1.5	86.0	129.0	가-1	산-1	산책로 1