문서번호	급수운영과-24511
결재일자	2017.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
박병인		11/01 장종욱
협 조
	주무관		이승완

순찰점검 및 민원처리(2017.11.01.)

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2017년11월01일(화)  맑음 09℃                       순찰자 : 박병인

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)		적 출 위 치			적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200		한천로-월계로-동일로-한글비석로			특이사항 없음	간선도로 육안점검
노원구 (관 내)	80~1500		덕릉로-동일로-한글비석길-덕릉로-상계동 버스종점			특이사항 없음	간선도로 육안점검
현수관로	월계1,2교 :400mm 중랑천,우이천로 겨울철대비 시설물 점검
공동구 관로
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명	구 분		용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지	배수지		17만톤	특이사항없음		항청소후 정상운영중/ 5,6지 방수방식공사 점검	강북아리수
2	월계배수지	배수지		10만톤	특이사항없음		3지 청소후 담수중	구의아리수
3	상계2배수지	배수지		1400톤	특이사항없음			공릉배수지
3	중계가압장	가압장			특이사항없음			공릉배수지
4	상계가압장	가압장			상계4구역 재개발		누수,침하등 특이사항없음	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계동 720 606동 302호			계량기 누수:방문후 확인결과 계량기 몸통누수로 현장민원과 계량기 담당주무관에게 이첩
2	월계동 산69			녹천골프장 불출수: 확인결과 옥내배관누수로 인한 수용가 이첩
3	공릉배수지,월계배수지			겨울철대비 시설물 현장점검
4	상계가압장,중계가압장			겨울철대비 시설물 현장점검
5
6
7
8

밸 브 류
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		177	56			108				6			5		2
금 일 점 검
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사	창동교앞	터파기	㈜한라	상수도관 접촉,누수등	특이사항없음
2
3
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
			없음
	공릉배수지 항출구입 잠금장치 및 야구장 경사면 안전망 상태
			없음
	상계가압장 및 중계가압장 잠금장치