문서번호	수질과-9383
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
김인성	강성욱	11/13 유성종

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2017. 11

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2017. 11. 8(수)

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (김인성 외 4명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (조인성 외 2명)

□ 채수지점

□ 시료채수 지점 현황

수계별 시료		채수시간	시료번호	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:30	17-044201	광암아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : 웅진코웨이 ○모델명 : CHP-264L ○필터 : R/O ○제 조 일 : 2017.3.29. ○필터교환 : -
	정 수(1-2)	10:40	17-044202	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:40	17-044203	송파구 문정동 80-19 단독주택 앞마당
	저수조(1-4)	11:30	17-044204	송파구 장지동 837 송파파인타운4단지 관리사무소 1층화장실
	정수기물(1-5)	11:15	17-044205	송파구 장지동 837 하늘정원어린이집 1층 복도
암사	원 수(2-1)	09:50	17-044206	암사아리수정수센터	< 정수기 > ○회사명 : 원봉 ○모델명 : WFP-734AL ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2013.1.17 ○필터교환 : -
	정 수(2-2)	09:40	17-044207	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:30	17-044208	영등포구 신길6동 4224 대운설렁탕 2층화장실
	저수조(2-4)	13:50	17-044209	영등포구 여의대방로 9길 5 보라매 두산위브 관리사무소 앞마당
	정수기물(2-5)	13:40	17-044210	영등포구 신길6동 4224 대운설렁탕 2층 식당

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온 (℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온 (℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.7	14.8	-	7.8	15.3	-
정수	7.2	15.4	0.39	7.2	16.1	0.51
직수	7.2	16.2	0.27	7.2	15.0	0.37
저수조	6.9	17.8	0.16	7.3	17.1	0.30
정수기	7.0	19.2	0.00	7.3	7.9	0.00

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.0ppm, 후염소 0.7ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 1.9ppm, 후염소 0.6ppm)