	자료제공 : 2017. 12. 11.(월)
	이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 : 상수도사업본부 요금관리부						요금관리부장	조세연		3146-1601
						계측관리과장	김오열		3146-1250
						담 당 자	김형구		3146-1253
사진없음 □			사진있음 ▣		매수 : 3매	관련 홈페이지	http://arisu.seoul.go.kr

서울시, 한파에 따른 수도계량기 동파 주의 당부…동파경계 발령 예고

- 12.11.(월) 밤부터 기온 급강하로 12.12.(화)에 ‘동파경계’ 단계 발령 예정

- 기상청 예보에 따르면 이번 주 영하 10℃ 내외의 날씨가 연일 지속, 동파 주의 필요

- 수도계량기와 보호함을 보온재로 채우고, 수돗물을 조금씩 흐르도록 조치

□ 서울시는 연일 지속되는 한파에 이어 오는 12.12(화)에 최저기온이 영하 12℃까지 떨어질 것이라는 기상청 예보에 따라, 수도계량기 동파 예보를 ‘동파주의’에서 ‘동파경계’ 단계로 격상할 예정이라고 밝혔다.

○ ‘동파경계’ 단계는 일 최저기온이 영하 10℃ 미만으로 떨어질 때 발령하는 것으로, 계량기함 보온조치와 더불어 동파예방을 위해 장기간 외출할 때나 야간에 수돗물을 사용하지 않을 때 욕조나 세면대의 수도꼭지를 조금씩 틀어놓아 수돗물을 흘려보내야 한다.

□ 또한 시는 이번 주 최저기온이 영하 10℃ 내외의 날씨가 지속되는 등  한파가 계속될 것으로 예상됨에 따라, 수도계량기 보온상태를 다시 한 번 점검하고, 야간 및 외출 시 수도꼭지를 조금씩 틀어놓는 등 수도계량기 동파 예방을 위한 관심과 주의가 필요하다고 밝혔다.

○ 기온 하강 시 수도계량기 보온 상태를 재점검하고, 보온이 미흡할 경우에는 새로운 보온재(에어캡, 비닐 등)를 사용하여 계량기함 내부를 채우고, 외부의 찬 공기가 들어가지 않게 비닐 등으로 넓게 밀폐한다.

○ 수도계량기 보온 못지않게 중요한 것이 수도꼭지를 조금 틀어 수돗물을 흘려보내는 일이다. 특히 한파가 이틀 이상 지속되거나 야간이나 외출 시에는 욕조의 수도꼭지를 조금 틀어놓는다.

○ 수도계량기가 얼었을 경우엔 화기(토치, 헤어드라이기 등)를 사용하면 화재가 발생하거나 계량기 파손의 위험이 있으므로 따뜻한 물수건을(50~60℃) 사용해 계량기나 수도관 주위를 골고루 녹여준다.

□ 시는 만약 겨울철 수돗물이 갑자기 나오지 않을 때에는 수도계량기 유리가 깨지거나 부풀어 올랐는지 확인하고, 동파가 의심될 때는 서울시 다산콜센터(120번) 또는 관할 수도사업소로 신고할 것을 당부했다.

□ 구아미 상수도사업본부장 직무대리는 “수도계량기함을 살펴보는 작은 관심만으로도 동파를 예방할 수 있으니 시민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”며 “시민 생활에 불편이 없도록 동파예방과 신속한 복구를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

붙임1) <동파발생 위험도별 4단계 동파예보제>

단계	판단기준	시민 행동요령
관심	일 최저기온 –5℃초과 (동파 가능성 상존)	• 수도계량기 보호통(함) 내부에 헌옷 등 보온재를 채우고 • 뚜껑을 비닐 등으로 덮거나 부착하여 외부의 찬 공기를 차단 • 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등은 보온재 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
주의	일 최저기온 –5℃~-10℃ (동파 발생)	• 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
경계	일 최저기온 –10℃~-15℃ (동파발생 위험수준)	• 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방
심각	일 최저기온 –15℃미만 (동파 다량발생)	• 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐르도록 개방

붙임 2) 수도계량기 동파 예방 안내문