과업지시서 -성수 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인· 설계 용역

2017. 12

도시제조업지원센터추진팀

서울산업진흥원 경영기획실

Ⅰ		개 요

1. 용역명 : 성수 수제화 조형물(회전식 샹들리에, 현판) 제작 및 설치 위한 디자인· 설계 용역

2. 목  적 : 성수 수제화 인지도 및 브랜드 제고를 위한 상징 조형물 조성

3. 과업 범위

가. 회전식 샹들리에 및 현판 디자인 시안

나. 회전식 샹들리에 및 현판 조립도

다. 회전식 샹들리에 및 현판 산출 내역서

4. 용역금액: 일금 구백구십만원정 (₩9,900,000, VAT 포함)

5. 과업기간

가. 계약일로부터 14일 이내(휴일포함)

나. 천재지변으로 과업 수행이 불가하거나 및 발주처의 계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우 용역기간을 변경할 수 있음

Ⅱ		과업 내용

1. 성수 수제화 조형물 조성 개요

가. 조성 수량 : 회전식 샹들리에 조형물(조명 포함) 1식, 현판 디자인 1식

나. 조성 위치 : 서울시 성동구 성수동‘성수수제화 희망플랫폼’건물 내

※ 설치 위치 및 규모는 현장 상황에 따라 변동될 수 있음

2. 디자인 제작사양

1) 회전식 샹들리에 조형물

가. 조형물의 크기는 가로 ⍉1200 × 세로 1200mm 내외

나. 조형물의 무게는 0.5t 이하, 회전은 5회전/분당 내외(자동식)

다. 내구성 있고 부식에 강한 재료(ABS, 스테인레스 등)를 사용

2) 성수동 수제화 현판

가. 현판의 크기는 가로 300 × 세로 420mm 내외

나. 현판의 재질은 동, 가공은 레이저 및 인쇄 제작

3) 하절기 또는 동절기의 온도에 의해 형태나 색채가 변화되지 않는 재료 선정

4) 제시된 공간을 고려하여 디자인 기획

3. 추진방향

가. 디자인 방향

- 성수 수제화 목적에 부합하도록 상징성과 미적 요소 반영

나. 고려 요소

- 조형물 설치 장소에 적합한 시공방법 적용.

- 설치된 조형물은 인위적인 파손을 제외하고 품질이 유지될 수 있어야 한다.

- 조명 및 전기, 그리고 회전감속기등 기계적 요소 감안 설치 시 어려움이 없도록 한다.

다. 사후관리

- 설치 업체에 디자인 전략을 충분히 설명하고 검수 된 디자인이 정확히 반영되도록 관리하여야 한다.

4. 과업수행조건

가. 계약상대자는 과업지시서와 발주처 협의사항에 따라 과업을 수행하고, 계약서에 정한 기일 내에 완료하여야 한다.

나. 조형물 설치 중 발생되는 문제점이 디자인 컨셉에서 벗어나지 않도록 하고 디자인 산출물이 본 과업지시서 및 계약 문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주처가 보완을 지시할 경우에는 계약상대자의 부담으로 보완․수정하여야 한다.

다. 본 과업수행과 관련된 모든 소요비용은 계약금액 범위 내에서 계약상대자가 부담하여야 한다.

라. 경미한 사항의 변경은 발주처와 계약상대자가 협의하여 금액 증감 없이 과업을 수행한다.

5. 소유권 및 지식재산권 관련사항

가. 본 과업의 수행으로 발생하는 모든 성과물은 발주처가 소유한다.

나. 제작·설치에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 저작권 및 특허권 등 지적 재산권 등을 사용할 때에는 계약상대자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나. 조형물 제작·설치와 관련하여 제3자의 특허권, 저작권 주장으로 배상 청구가 제기되는 경우 계약상대자는 발주처의 권리소유권 이익을 보호해야 하며, 이에 따른 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치하여야 한다.

만일 분쟁 발생 시 조형물의 전체 혹은 일부가 특허 등의 침해사실이 있는 것으로 판결되면 즉시 계약상대자의 자체 비용으로 동 제작·설치에 사용될 수 있도록 특허권 등을 구매 또는 대체하여야 한다.

6. 위반사항에 대한 조치

가. 다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 계약해지 등의 조치를 취할 수 있다.

- 물리적인 제약으로 디자인 실현이 불가 할 때

- 과업수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행하지 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

- 고의 또는 중대한 과실로 사업(물품)비를 적정하게 산정하지 아니한 경우

7. 성과품 작성 및 제출

가. 성과품의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 발주처와 사전 협의하여야 하며, 원고 및 원도를 작성하여 발주처의 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

나. 각종 성과물은 제본 및 파일화(PSD, JPEG, DWG) 하여 제출한다.

다. 계약상대자는 과업착수 시부터 최종 준공 시까지 작성된 모든 작업내용을 출력본 및 전자파일(CD 또는 USB)로 작성하여 제출하여야한다.

라. 성과품

구 분	규 격	수 량	비 고
1. 회전식 샹들리에 디자인 시안 2. 회전식 현판 디자인 시안 3. 회전식 샹들리에 및 현판 조립도 4. 회전식 샹들리에 및 현판 산출 내역서	A3 A3 A3 A4	1종 2종 1부 1부	출력본 및 전자파일 (CD또는 USB)

※ 사업 결과 보고서 제작방법 및 규격 등은 발주처와 협의하여 작성하며, 필요부수는 발주처의 필요에 따라 증가될 수 있음.

구분	공정	D-14	D-13	D-12	D-11	D-10	D-9	D-8	D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	D-1
1.디자인 전략	샹들리에 컨셉
	현판 컨셉
2. 디자인 시안	샹들리에
	현판
3.설계	샹들리에(2D)
	현판 (일러스트)

8. 공정표(예정)

담당: 서울산업진흥원 경영기획실 도시제조업지원센터추진팀 이가영 선임

주소: 서울시 성동구 성수이로 22길 37 성수IT종합센터 608호 (☎ 02- 2115-0528)