문서번호	건축기획과-28067
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	12/21 代박순규
협조	주무관		김성화
	주무관		박정석

- 2017년도 제19차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

- 2017년도 제19차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2017.  12. 13(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 3건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	평창동 미술문화복합공간 건립사업	종로구 평창동 148-16 외 8필지	문화 및 집회시설, 교육연구시설, 근린생활시설, 주차장	1/5	조건부의결	경관계획 (신규)
2	신정 종합사회복지관 신축사업	양천구 신정동 919-6	노유자시설	3/4	조건부의결	경관계획 (신규)
3	창동·상계 세대융합형 복합센터 신축사업	도봉구 마들로 13길 84	업무시설, 교육연구시설, 공동주택	2/5	조건부의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 12. 13(수)
사 업 명	평창동 미술문화복합공간 건립사업
신청위치	종로구 평창동 148-16 외 8필지
의결번호	(경관)2017-19-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 각 SITE의 보행동선을 보다 긴밀히 연결하는 방안을 검토 바람. ○ 옥상층으로 진입하는 브리지와 지붕, 계단에 매입형 바닥조명 설치를 검토 바람. ○ 경사지이므로 동절기 안전대책(주차장 진출입구, 외부계단 등)을 반영하기 바람. ○ 지하1층 D·A의 오염물 청소가 가능하도록 조치 바람. ○ SITE D의 주차 진입을 경사로 없이 처리하는 방안을 검토 바람. ○ 지하주차장의 막다른 통로에는 회차공간을 확보하기 바람. ○ SITE A의 주차출입구는 평탄부 확보와 완화차로/포켓 설치를 검토 바람. ○ 메탈 패브릭 스크린의 유지관리에 문제가 없는지 확인 바람. □ 외부공간계획 ○ SITE B는 홍제천과의 연결성을 고려하여 도로변이 아닌 홍제천 변에 공지(테라스 등)를 설치하는 방안을 검토 바람. □ 공통사항 ○ □서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례□ 제7조에 따라 건축물은 유니버설디자인으로 설계·시공하기 바람. 끝.

2017. 12. 13.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 12. 13(수)
사 업 명	신정종합사회복지관 신축사업
신청위치	양천구 신정동 919-6
의결번호	(경관)2017-19-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 현상설계안이 계획안에 비해 비례, 형태, 입면 등에서 더 뛰어나므로 가급적 현상설계안이 유지될 수 있도록 하기 바람. ○ 입면계획에서 노란색 부분을 축소하여 건축의 비례감이 향상되도록 검토 바람. ○ 하이막스 패널은 반사나 광택이 심하지 않은지 검토하기 바람. ○ 엘리베이터 옥탑 부분의 높이를 낮추는 방안을 검토하기 바람. ○ 지상4층 주방의 식자재 운반 등을 위한 서비스동선을 확보하고 배식대의 위치를 재검토하기 바람. ○ 남측 태양광패널의 빛 반사로 인한 주변의 영향을 최소화되도록 검토 바람. ○ 어린이놀이터-2의 안전대책을 마련하기 바람. ○ 지하3층 주차장은 회차공간을 확보하기 바람. ○ 썬큰 출입계단에 대한 진입방향 처리가 적정한지 검토 바람. ○ 지하램프 옆 지상 주차장을 삭제하고 썬큰을 현상설계안과 같이 계획하기 바람.(권장) □ 공통사항 ○ □서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례□ 제7조에 따라 건축물은 유니버설디자인으로 설계·시공하기 바람. 끝.

2017. 12. 13.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2017. 12. 13(수)
사 업 명	창동·상계 세대융합형 복합센터 신축사업
신청위치	도봉구 마들로 13길 84
의결번호	(경관)2017-19-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 현상설계안의 외관 이미지를 최대한 유지하기 바람.(권장) ○ 공동주택 승강기 수가 적고 출입구 홀이 협소하므로 개선하기 바람. ○ 공동주택 주출입구가 후면에 있어 인지도 및 접근성이 떨어지므로 서측 50+캠퍼스 부출입구 옆으로 이전하고 1층에 공동주택의 로비 라운지와 같은 커뮤니티 공간을 확충하는 방안을 검토 바람. ○ 공간의 공유공간이 창의적 소통공간을 제공하기에 충분치 않아 보이므로 개선방안이 있는지 검토 바람. ○ 지하2층 주차장 램프 앞이 협소하여 회전이 어려우므로 개선하기 바람. □ 외부공간계획 ○ 공개공지의 활용도를 높일 수 있도록 계획하기 바람. □ 공통사항 ○ □서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례□ 제7조에 따라 건축물은 유니버설디자인으로 설계·시공하기 바람. 끝.

2017. 12. 13.

서울특별시 건축위원회