소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

○ 영등포119안전센터-1058(2014. 2. 26)호 『2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획』

2. 위와 관련하여 영등포 119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장사항이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견일자 : 2014. 3. 11(화)

○ 장    소 : 영등포구 문래로 41 문래동 대우이안(문래동6가 26)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전 (761716호)

○ 고장내용 : 제수변 스핀들 불량(개폐 불가)

※ 기존 고장(몸통 스핀들 헛돎 - 사용가) 대상임

○ 사용가부 : 사용불

3.  조사결과

○ 2014년 3. 11(화) 소방위 박철성 외 2명은 소방용수시설 일제조사시 지상식 소화전 761716호의 제수변 스핀들 개폐 불량(복스파나가 부러짐)을 발견함.

붙임  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2014. 3. 11.

위 복명자  :  소방위  박 철 성  (인)

소방장  강 상 균  (인)

소방사  이 장 수  (인)