구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	1
장비명	에어백 세트	제조사			모 델 명	SV-001
보유기준	1	보유수	2		필요 수량	1
보강사유	노후화 1개	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물작업용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조현장에서 중량물을 들어올려 공간을 확보
필요성	- 보유 장비 내용연수 초과 (교통사고 및 중량물 지지 등 필요)
장비 사진				- 재질: 케블러내장 고강도 압축고무 - 형태: 고무매트형 - 사용압력: 8bar - 시험압력: 12bar -
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.resqpro.com/default/sub2/sub27.php?com_board_basic=read_form&com_board_idx=50&&com_board_search_code=&com_board_search_value1=&com_board_search_value2=&com_board_page=1&

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	2
장비명	반지절단기	제조사	HUDOS		모 델 명	GEM11
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 현장활동시 반지를 절단하는 장비
필요성	- 신규 (미보유) 생활안전 구조 및 안전사고 활동 시 필요
장비 사진				- 전원: AA형 건전지 - 날종류: 다이아몬드날, 카바이드 날
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.resqpro.com/default/sub2/sub28.php?com_board_basic=read_form&com_board_idx=20&&com_board_search_code=&com_board_search_value1=&com_board_search_value2=&com_board_page=&

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	3
장비명	수동식 인명구조막	제조사	이천		모 델 명	수동식 인명구조막
보유기준	1	보유수	0		필요 수량
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	없음
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동시 바닥에 전개하여 요구조자 및 대원의 탈출 및 추락 시 신체보호 장비
필요성	- 신규(미보유) 좁은 골목길이나 협소한 공간에서 요구조자 및 대원의 추락 시 신체보호
장비 사진				- 재질: 폴리에스터 범포지 - 사용층수: 3층이하
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.bj-fire.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=2013785

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	4
장비명	망원경	제조사	NEWCON		모 델 명	LRB 4000 CI
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 현장에서 원거리 수색용
필요성	- 신규 (미보유) 산악사고 및 원거리 수색용 필요 - 위 모델로 필요
장비 사진				- 배율: 7배 - 대물렌즈 지름: 50mm - 측정거리: 20m ~ 4,000m - 측정방위각: 360° - 배터리: 표준9V - 작동온도범위: -30 ~ +50C - 무게: 1.3kg
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	https://search.shopping.naver.com/detail/detail.nhn?nv_mid=5692274761&cat_id=50002814&frm=NVSCPRO&query=NEWCON+LRB+4000+CI

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	5
장비명	복합가스측정기	제조사	honywell		모 델 명	impact pro/ir
보유기준	1	보유수	2		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	측정용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조현장에서 여려가지 가스누출 검지용
필요성	- 미보유 (가스측정기 외 복합가스측정기 미보유) - 현재 가스측정기는 LPG/LNG만 가능하여 다양한 가스 측정이 가능한 장비가 필요
장비 사진				- 중량: 520g - 경보율: 1m거리에서 85dBA 이상 - 전원: 10시간(충전배터리) 17시간(알카라인 배터리) - 경보: 3단계 경보 및 TWA 경보
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.testernara.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=3545&inflow=naver&NaPm=ct%3Djc8w0ijc%7Cci%3Dcb14b7167420f591482594597bba02088dd1ec80%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D328248%7Chk%3D0d5b1*********7b505ea54e79d827de7e52a688

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	6
장비명	배터리 등강기	제조사			모 델 명	ACX POWER ASCENDER
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 로프 등하강 및 인명구조 활동
필요성	- 미보유 (로프 등하강 및 인명구조 활동 시 필요)
장비 사진				- 등강기 무게: 10.5kg - 배터리무게: 2.5kg - 사용로프: 11mm - 작업하중: 200kg - 등강속도: 0 ~ 24m/분 - 하강속도: 0 ~ 25m/분 - 충전시간 : 약 90분
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.resqpro.com/default/sub2/sub22.php?com_board_basic=read_form&com_board_idx=300&&com_board_search_code=&com_board_search_value1=&com_board_search_value2=&com_board_page=&

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	7
장비명	산악용 들것(티타늄)	제조사	Traverse Rescue		모 델 명	11-0119SL
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동씨 요구자를 눕혀서 이송 및 산악, 헬기 등 다목적 구조용 들것
필요성	- 미보유 (산악구조 및 인명구조 활동 시 필요) - 기존 들것은 오랜시간 이동해야하는 산악구조에서 무거워서 사용이 어려움
장비 사진				- 재질: 티타늄 - 무게: 7.6kg - 최대하중: 11kN - 크기: 211(H) x 58(W) x 18(D)
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	8
장비명	GPS 수신기	제조사	가민		모 델 명	Oregon 750t
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	없음
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 위성에서 보내는 전파를 수신하여 고도 목적까지 거리등을 확인 할 수 있는 장비
필요성	- 미보유 (산악구조 및 인명구조 활동 시 필요)
장비 사진				- 사이즈: 6.1 x 11.4 x 3.3cm - 중량: 210g - 모니터 3인치 - 카메라: 8메가 픽셀 4배 디지털줌 - 사용온도: -20°C ~ +70°C - 전원: AA 전지 2EA - 전원수명: 16H
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	9
장비명	적외선 야간투식경	제조사			모 델 명	BHS-XR 30Hz
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	탐색구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 야간의 어두운 상황에서 쉽게 목표물 탐지, 식별 가능 장비
필요성	- 미보유 (탐색 및 인명구조용 필요)
장비 사진				- 사이즈: 640x480 픽셀 - 전자식줌: 2x, 4x - 배터리: AA 4EA - 사용온도: -20°C ~ +60°C - 배터리 사용시간: 4~6시간
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.safetykorea.net/product/view.asp?goodscode=1510080854208817&root=19&category=62

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	10
장비명	매몰자 영상탐지기	제조사			모 델 명	SB-SearchCam 3000
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	탐색구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 신축봉을 투입하여 생존자를 탐색하기 위한 장비
필요성	- 미보유 (탐색 및 구조용으로 필요)
장비 사진				- 무게: 1.2kg - 모니터: 5인치(960x234픽셀) - 배터리: 충전식 리튬이온 - 최대 작동시간: 2시간 - 재질: 화이버 글라스(절연)
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.safetykorea.net/product/view.asp?goodscode=1510080854208817&root=19&category=62

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	11
장비명	그물총	제조사	NETGUN 2012		모 델 명	NETGUN 2012
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	없음
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 유해한 야생동물 포획 및 방어 안전장비
필요성	- 미보유 (동물구조 및 생활안전 활동 시 필요) - 공작새 등 특히 접근하기 어려운 동물 포획에 필요
장비 사진				- 발서거리: 5~20m - 적용면적: 4m * 4m - 제품크기: 318.5mm - 제품중량: 1.5kg - 헤드수량: 4EA - 카트리지: CO2
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://shopping.interpark.com/product/productInfo.do?prdNo=3958867792&dispNo=016001&NaPm=ct%3Djch1yip4%7Cci%3D1aa012c1e1ee46d7391bb583cb50f59b0cc3ef30%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D3%7Chk%3Dfc81d4d8*********85e92cec0ca2d4537c0f0b1

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	12
장비명	쿠테나이 도르래	제조사	페츨		모 델 명	AP-P67
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동시 로프직경이 크거나 매듭을 통과하는 도르래 사용하는 경우 사용하는 장비
필요성	- 미보유 (산악사고 및 중량물 이동시 필요) - 다른 도르래는 있으나 이 장비는 없음
장비 사진				- 로프직경: 8 ~ 19mm - 바퀴: 76mm - 작업하중: 10kN - 중량: 1390g
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.healmonkorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4172&category=009003

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	13
장비명	스위벨형 도르래(더블)	제조사	락엑소티카		모 델 명	옴니블럭 2.0더블도르래
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	6
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 횡단시스템, 중량물 이동 등에 사용하는 활차가 있는 장비
필요성	- 미보유 (산악사고 및 중량물 이동시 필요)
장비 사진				- 사용로프: 13mm 이하 - 바퀴지름: 51mm - 인장강도: 40kN - 사용하중: 10kN - 무게: 548gm
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.healmonkorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4725&category=009003

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	14
장비명	업솔비카Y타이백	제조사	페츨		모 델 명	150AP-L64150YUT
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	2
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	없음
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동시 확보용 장비로 충격흡수 기능이 있는 장비
필요성	- 미보유 (산악사고 및 중량물 이동시 필요)
장비 사진				- 최대 권장길이: 180cm - 추락 후 뜯긴 랜야드의 최대 길이: 320cm - 최대이격거리 : 600cm - 중량: 2190g
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.healmonkorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=5031&category=009004

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	15
장비명	스위벨형 도르래(홀)	제조사	락엑소티카		모 델 명	옴니블럭 2.0홀도르래
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	6
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 횡단시스템, 중량물 이동 등에 사용하는 활차가 있는 장비
필요성	- 미보유 (산악사고 및 중량물 이동시 필요)
장비 사진				- 사용로프: 13mm 이하 - 바퀴지름: 51mm - 인장강도: 36kN - 사용하중: 8kN - 무게: 348gm
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://www.healmonkorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4742&category=009

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	16
장비명	등하강 확보장비	제조사	CMC		모 델 명	MPD
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	2
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	없음
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 로프에 결착하여 수평, 수직 등 선 후등자 안전확보용
필요성	- 미보유 (등하강 확보장비에 필요) - 등하강시 대원 안전을 위해 필요
장비 사진				- 사용로프: 11mm - 무게: 1.2kg - 인장강도: 44kN - 하강제어강도: 20kN
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://eska.co.kr/product/detail.html?product_no=554&cate_no=92&display_group=1

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	17
장비명	로프장력측정기	제조사	엔포서		모 델 명	ENFORCER
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	1
보강사유	미보유	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동을 위해 로프 설치 시 로프에 부하되는 하중을 측정하는 장비
필요성	- 미보유 (로프 부하되는 하중 측정)
장비 사진				- 인장강도: 36kN - 최대 측정강도: 20kN - 오차: 2% - 높이: 38mm - 너비: 53mm - 길이: 203mm - 무게: 400g (배터리포함)
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://eska.co.kr/product/detail.html?product_no=485&cate_no=92&display_group=1

구조 장비 수요조사 카드
기관명	강북소방서 구조대				우선 순위	18
장비명	개인랜턴	제조사	XLITE		모 델 명	스피라U2라이트 (헬멧장착브라켓포함)
보유기준	1	보유수	0		필요 수량	21
보강사유	교체 및 부족	사용부서	구조대		장비 분류 (구조장비 기준 참고)	일반구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 구조활동 시 빛을 투과하여 시야 확보 장비
필요성	- 교체 및 부족 (내용연수 초과에 및 부족)
장비 사진				- 밝기: 1000루맨 - 전원: 18650 배터리 - 사이즈 : 3 x 11.7 x 2.4 - 빛 도달거리: 500m
현 모델 선정사유	- 각종 현장활동에 용이 할것으로 판단
기타	http://xlite.co.kr/product/detail.html?product_no=2137&cate_no=34&display_group=1