문서번호	시설관리과-1536
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
조봉구	송종범	김태형		01/23 윤순용
협 조
	★급수운영과장		김태헌

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

『상수도관 이설 승인 조건』보완-2018년

2018. 1.

강동수도사업소

『상수도관 이설 승인 조건』보완-2018년

각종 유관공사(하수도, 가스 등) 등으로 기존 상수도관로의 이설이 불가피할 경우 이설 협의 시 부여하는 『이설 승인 조건』내용 중 일부 미비한 사항을 보완하여 부실시공 예방, 공사 품질 향상 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

1		현황 및 문제점

□ 관련근거

◦ 상수도관 이설 승인조건 보완 추진계획(2017.3.27.)

□ 현황 및 문제점

◦ 이설 승인조건 구성현황

◦ 2017년에 상수도관 이설 승인조건을 보완하여 현재까지 사용하고 있으나 승인조건 중 일부사항의 보완이 필요한 실정임.

- 보완사항: 소화전 설치방법, 공기밸브 설치방법

2		이설 승인조건 보완방안

	보 완 기 준
현재 부여하고 있는 승인조건에 『소화전』및『공기밸브』설치기준 을 보완 (“5.시공” 항목에 보완)

□ 이설조건 구성 : 8개 항목 + 붙임1(각종 양식, 도면)

□ 보완 주요내용

◦ 소화전 설치공사

- 지하식소화전

▸ 역류방지 밸브 설치

▸ 수직형(I형) 설치

- 지상식소화전

▸ 역류방지 밸브 설치

▸ 중형밸브실 설치 기준: 보호통 3호

◦ 공기밸브 설치공사

- 다기능 급속공기밸브 설치

- 밸브캡 수직형밸브 설치

붙임: 1. 상수도관 이설 승인조건 보완 안 1부.  끝.