문서번호	도시공간개선단-1201
결재일자	2018.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	안재혁		01/29 代안재혁
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제2차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 1.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제2차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 1. 25.(목) 14:00~16:00

❍ 장    소 : 서울시청 본관 3층 소회의실2

❍ 참석위원 : 총6인

- 김선영 위원(색채), 김주경 위원(건축), 유송영 위원(조경), 윤경희 위원(공간), 이상곤 위원(유니버설), 이희정 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총2건                                              ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
2	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	1	-	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 2건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
2-1	신림선 경전철 민간투자사업	도시기반시설본부 (도시철도건축부)	· 도시철도시설(종합관제동) · 공영주차장 안내사인	심의 (경관)	조건부동의
2-2	대학로 녹색교통 환경개선 사업	도시교통본부 (교통정책과)	· 보도 및 자전거전용도로 · 보행쉼터 · 가로시설물	심의	조건부동의

붙임  제2차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 1. 25.(목) 14:00 ~ 16:00
심의대상	도시철도시설(종합관제동), 공영주차장 안내사인
안 건 명	신림선 경전철 민간투자사업
심의번호	2 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 종합관제동 평면계획 및 공영주차장은 도시디자인위원회에서 다룰 수 있는 영역을 넘어선 교통, 방재 등 안전에 관한 사항으로, 관련 기구에서 통합적으로 검토할 수 있도록 조치하여 주시고 그 결과를 우리 위원회에 보고하여 주시기 바랍니다. - 종합관제동 입면은 단순하고 간결한 형태 및 주변 경관과 조화되는 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 보도에 접한 담장은 삭제하시기 바랍니다.(시각적 차단 등이 필요한 경우 조경계획으로 보강하기 바람.) - 보도포장 재료에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(점토벽돌은 내구성이 약하므로 주변 가로 보도와 조화되는 유사한 재료 적용 권장.) - 차량 및 보행자 동선 등을 고려하여 공영주차장 안내사인 배치계획을 제시하여 주시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설 디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 1. 25.(목) 14:00 ~ 16:00
심의대상	보도 및 자전거전용도로, 보행쉼터, 가로시설물
안 건 명	대학로 녹색교통 환경개선 사업
심의번호	2 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 교통환경 및 보행로의 물리적 개선뿐만 아니라 장소의 역사성, 문화성, 정체성이 반영된 차별화된 가로환경 조성을 위하여 도시디자인위원회 위원 (유송영 위원)의 자문을 받아 시행하시기 바랍니다.(자문위원 확인서 제출) - 실개천을 보전하고 활용할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. - 보도포장 재료(점토블록) 및 패턴디자인에 대하여 재검토하시기 바랍니다. (향후 보도블록 파손으로 인한 교체, 보수 등에 대비하여 재료물량 확보 방안을 강구하기 바람.) - 보도 전체와 동일한 폭으로 고원식 횡단보도를 적용하시기 바랍니다. - 차도와 자전거도로 사이의 안전대책을 강구하시기 바랍니다. - 휴게시설물(파고라)은 간결하고 단순한 디자인으로 재검토하시기 바랍니다. - 가로시설물(가로수보호덮개, 볼라드, 자전거보관대)은 서울 우수공공 디자인 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 가로등은 하부 체결부가 외부로 돌출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 시공하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설 디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.