문서번호	대기환경연구부-1009
결재일자	2018.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기후대기팀장	대기환경연구부장
오석률	이만호	01/30 어수미

고농도 미세먼지 화학성분 상세분석 계획

2018. 1.

대기환경연구부

기후대기팀

고농도 미세먼지 화학성분 상세분석 계획

『서울형 고농도 미세먼지(PM2.5) 비상저감조치』시행 관련, 미세먼지 화학성분 상세분석을 통한 미세먼지 발생원 및 기여도 파악으로 대기질 개선 시책 추진사업 지원

□ 추진근거

❍ 식품의약품부-884(2018.1.26.)호「고농도 미세먼지 발생시 연구원 대응 계획」

□ 세부 추진계획

❍ 조사 기간 : 비상저감조치 발령일 ~ 해제 후 2일

※ 초미세먼지 나쁨 예보시 비상저감조치 전‧후 미세먼지 화학성분 비교분석을 위하여 비상저감조치 발령일 전에도 시료채취 분석

❍ 조사 지점

- 양재(연구원 옥상), 광진 대기질 측정소 등 1개 지점 이상

※ 연구원 옥상에 상시 미세먼지 시료채취 시스템을 구축하여 평상시(매월 1주 이상)와 고농도시(초미세먼지 50㎍/㎥ 이상/일) 미세먼지 화학성분 분석자료 데이터베이스화

❍ 조사 항목

- 이온류, 중금속류, 탄소성분, 레보글루코산 등

▸ 이온류(8종) : Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+

▸ 중금속류(19종) : Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Ti, V, Zn, S

▸ 탄소성분 : OC(Organic carbon), EC(Element carbon)

❍ 시료채취 방법

- Low Volume Air Sampler를 이용하여 분석항목별 미세먼지(PM2.5) 시료 채취

❍ 분석 방법

- 이온류 : EPA SOP MLD 064 for Anion/Cation Analysis in PM2.5

- 중금속류 : 대기오염공정시험기준 ES 01700.2, EPA Compendium Method IO-3.5

- OC/EC : NIOSH 5040

- 레보글루코산 : 일본 환경성 레보글루코산 분석법(유도체화/GC-MS법)

□ 업무 분장

❍ 미세먼지 화학성분 상세분석 총괄 : 기후대기팀장

❍ 업무계획수립 및 자료분석 : 오석률

❍ 미세먼지 국내‧외 자료조사 : 양혜란

❍ 관계기관 업무협의 및 보조인력관리 : 이승구

❍ 시설운영관리, 시료채취 및 데이터관리 총괄 : 엄정훈

❍ 레보글루코산 분석 : 심미희

❍ OC/EC 분석 : 이원영

❍ 중금속류 분석 : 신윤미

❍ 이온류 분석 : 박세영

□ 조사결과

❍ 서울시 미세먼지 비상저감조치 시행에 따른 연구원 미세먼지 저감 효과 분석 자료 제공.  끝.