화재예방을 위한 전기기기 사용안내(예)

사 례	화 재 원 인	비 고
	라디에이터 또는 온풍기만 사용 가능 - 전기스토브와 같은 경우 기기 주변의 가연성 물질과 맞닿으면 화재 유발 높음, 사용 후 전원차단	승인 난방기기만 사용 가능
	전기방석 사용금지(usb 전기방석 포함) - 장시간 사용시 과열과 누전, 내부조절기의 이상, 전선의 훼손 가능성이 높아 화재위험 높음
	개별 가습기 사용금지 - 물, 습기는 전기사고의 위험도가 높기 때문에 콘센트나 전기기기 주변에 습도가 올라가 누전과 합선사고 발생이 높음
	문어발식 멀티콘센트 사용금지 - 콘센트에 하나의 플러그를 연결시키면 콘센트의 온도는 20℃, 플러그를 모두 꽂으면 금세 70℃로 상승하여 콘센트 과열로 인한 화재발생 위험 높음	콘센트 주위 먼지 제거
	정수기 물부족 주의 - 물이 부족하면 과열로 인한 화재 발생 위험이 높음 ※ 정수기 이동시 전원플러그를 뺀 후, 물을 완전히 배수 - 물이 쏟아지거나 전원코드가 손상시 화재·감전의 원인이됨
	전자레인지 가능 용기 이외 사용금지 - 포장용 종이봉투, 요구루트 용기, 계란, 플라스틱(스티로폼 포함)용기, 과일, 금속장식의 접시, 랩같이 녹기 쉬운 것들 및 빈 상태로 사용금지	최근 청사내, 전자레인지로 인한 불꽃 및 그을음 다수 발생 - 작동시, 사용자는 주변에서 꼭 확인

사전 조치사항 안내

가. 사무실 및 생활공간 출입 시 반드시 전원코드의 차단여부를 확인하여 과열로 인한 화재 사전 예방

나. 당직자는 모든 사무실 등을 순찰하여 보안 및 방화 이상 유무 확인 및 조치

다. 쉼터 내 사용하는 모든 전열기의 전원코드 피복 벗겨짐, 눌림 등 철저 관리

라. 화기 취급 지정된 구역(식당 등)외에 화기 취급 금지

마. 화재 발생 시 신속한 119신고 및 소화기를 사용한 적극적인 초기 진화 등

바. 화재 발생 시 인명대비 최우선

사. 쉼터 내 화재발생 히 행동요령 숙지(청소년 및 종사자)